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В книге описываются технологические принципы, использованные в программном обеспечении «VIDEOSYSTEM. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. «КЛИЕНТ». В частности, рассмотрены функциональное назначение и область применения, условия выполнения.
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ПО – программное обеспечение;
ПЭВМ – персональная электронная вычислительная машина;
ЛКМ – левая кнопка мыши;
ПКМ – правая кнопа мыши;
СКМ – средняя кнопка мыши («колёсико»);
Виджет – элемент пользовательского интерфейса;
ПЧР – плагин «чистые руки»
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Программное обеспечение «VIDEOSYSTEM. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. «КЛИЕНТ».» (далее – КЛИЕНТ) предназначено для обеспечения возможности выполнения пользователем основных задач по предназначению программного комплекса VIDEOSYSTEM. 
КЛИЕНТ обеспечивает выполнение следующих основных задач: 
просмотр видеотрансляций с камер; 
просмотр архива видеозаписей;
просмотр событий от модулей видеообработки;
построение отчётов;
выполнение функций администрирования и настройки;
и т.д.
[bookmark: _Toc185321580]УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Количество одновременно принимаемых видеопотоков программно не ограничено и зависит от характеристик аппаратной платформы. Для приема и декодирования 30 видеопотоков (H.265, FullHD) минимальные аппаратные требования:
– Процессор Intel CORE I9-9940X;
– 32 Гб ОЗУ.
Глубина видеоархива зависит от суммарной емкости установленных накопителей и настроек видеокодера. Ориентировочно, для хранения 25 видеопотоков (FullHD, 24х7) в течение 100 дней требуется 90 ТБ дискового пространства.
	Минимальные аппаратные требования для модуля «Распознавание лиц» для обработки одного видеопотока: CPU Intel / AMD 4 cores / 4Gb RAM / GeForce 1050Ti 4Gb.
[bookmark: _Toc185321581]ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
[bookmark: _Toc185321582]Определения
Основной сервер предназначен для подключения видеокамер, видеорегистраторов, хранения видеоархива, запуска модулей интеллектуальной обработки (плагинов). На объекте (магазин) в одной локальной сети располагается один основной сервер. Основной сервер взаимодействует с Центральным сервером и клиентским приложением, а также является узловым к подчинённым Дополнительным серверам.

Центральный сервер – специальный сервер-агрегатор, предназначен для сбора и анализа данных с основных серверов, мониторинга состояния основных серверов на объектах, централизованного управления базой данных распознаваемых лиц, списками рассылки уведомлений, ведения ленты происшествий и т.д. Программное обеспечение центрального сервера может быть установлено вместе с основным сервером.

Дополнительный сервер – предназначен для распределения нагрузки на объекте в случаях, когда вычислительной мощности основного сервера недостаточно - подключения камер, хранения видеоархива, запуска модулей интеллектуальной обработки (плагинов). К одному основному серверу может быть подключено несколько дополнительных.

Клиент (клиентское приложение) – программа, предназначенная для непосредственной работы пользователя, работы с основными и центральным серверами видеосистемы, отображения актуальных и архивных данных, событий, уведомлений, отчётов и т.д. 

Удаленный клиент – клиентское приложение, устанавливаемое и запускаемое на компьютере, отличным от того, на котором установлен сервер. 
Локальный клиент – клиентское приложение, устанавливаемое и запускаемое непосредственно на основном сервере.

Происшествие – событие на объекте, нарушающее нормальное функционирование объекта, нарушающее закон РФ или требующее внимания и принятия мер персоналом объекта;

Лента происшествий – визуальные представления списка происшествий на всех объектах, подключенных к центральному серверу;

Событие – запись в базе данных, создаваемая модулям интеллектуальной обработки (плагинами) при детектировании в видеопотоке или на основе дополнительной информации определенных ситуаций (распознавание лица, детектирование движения, задымлений и т.д.). Пользователи системы, подписанные на рассылку информации о событиях, получают сообщения при их обнаружении в клиентское приложение, на электронную почту или в мессенджеры. Событие имеет одно- или двухуровневый статус обработки (задаётся в настройках) – обработано / не обработано сотрудником и службой безопасности (или только службой безопасности при одноуровневом статусе обработки).

Уведомление – визуальное представление части события, отображаемое в клиентском приложении (например, рамка лица распознанного человека на определенном кадре). Событие обычно описывается последовательностью уведомлений, привязываемых к отдельным кадрам.

Лента событий – элемент интерфейса, визуально отображающий события, обнаруженные плагинами (со всех камер подключенных к серверу);
Титрователь – дополнительное окно рядом с полем вывода видеоизображения или прозрачный элемент, накладываемый поверх видеоизображения, предназначенный для вывода сопутствующей текстовой информации.

Плагин –программный модуль, взаимодействующий с системой видеонаблюдения посредствам программного интерфейса (API) плагинов. Состоит из двух частей (любая может отсутствовать) – серверная и клиентская. Серверная часть предназначена для сбора информации от сторонних средств, анализа видеопотока. Клиентская часть предназначена для реализации пользовательского интерфейса плагина. Взаимодействие между клиентской и серверной частями реализует разработчик плагина произвольным образом. Плагин генерирует в систему видеонаблюдения графические и текстовые события и уведомления, которые отображаются поверх видеопотока (или в титрователе), а также в ленте событий.

План-карта – элемент управления в виде пространственной конфигурации помещения (план помещения, карта, трёхмерное изображение помещения и т.п.), с размещенными на ней интерактивными элементами управления - камеры и миниатюры других план-карт.

Проигрыватель – программный модуль, предназначенный для воспроизведения мультимедиа файлов или трансляций видеотоков.

Чекбокс – элемент интерфейса, предназначенный для переключения между двумя состояниями (активно/неактивно).

[bookmark: _Toc185321583]Запуск клиента
Запуск клиента производится при помощи ярлыка «Client» на рабочем столе (Рис. 3.2‑1).
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[bookmark: _Ref175666122]Рис. 3.2‑1 Иконка запуска клиента

[bookmark: _Toc185321584]Авторизация
При запуске клиента открывается окно авторизации. (Рис. 3.3‑1)


[bookmark: _Ref179211139]Рис. 3.3‑1 Окно авторизации

· Поле «Логин» и «Пароль» предназначено для ввода учётных данных пользователя. Учётные данные для администратора по умолчанию: логин «Администратор», пароль «1234».
· 
Поле «Сервер» предназначено для ввода IP-адреса основного или центрального сервера, с которым требуется соединиться. Поле «Сервер» является одновременно выпадающим списком, сохраняющем IP-адреса последних подключенных серверов. Удалить IP-адрес сервера из списка сохранённых, можно кнопкой .
· 
Кнопка  предназначена для отмены режима сокрытия вводимого пароля.
· 
Чекбокс «ЦС» необходимо установить для подключения к Центральному серверу.
· 
Выпадающая кнопка с флагом  задаёт язык пользовательского интерфейса.
[bookmark: _Toc185321585]Главное окно клиента
Главное окно клиента показано на Рис. 3.4‑1.
[image: ]
[bookmark: _Ref179211162]Рис. 3.4‑1 Главное окно клиента


[bookmark: _GoBack]Кнопка  в левом верхнем углу предназначена для частичного (Рис. 3.4‑2) или полного (Рис. 3.4‑3) раскрытия панели выбора режима работы при повторном нажатии. Скрытие панели происходит при нажатии в произвольном месте рабочей области клиента. 
[image: ]
[bookmark: _Ref179211181]Рис. 3.4‑2 Частичное раскрытие панели выбора режима работы
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[bookmark: _Ref136870524]Рис. 3.4‑3 Полное раскрытие панели выбора режима работы

[bookmark: _Toc185321586]Режим «Администрирование»
Режим «Администрирование» предназначен для задания основных настроек.
[bookmark: _Ref140761585][bookmark: _Ref171961542][bookmark: _Toc185321587]Вкладка «Зоны и камеры»
Вкладка «Зоны и камеры» предназначена для подключения и именования камер, создания и именования зон. Интерфейс вкладки представлен на Рис.  3.5.1‑1.
[image: ]
[bookmark: _Ref136363788][bookmark: _Ref136432734]Рис.  3.5.1‑1 Вкладка «Администрирование» подвкладка «Зоны и камеры»

Для добавления, редактирования и удаления зон и камер предназначены кнопки в верхнем правом углу экрана «Добавить зону», «Добавить камеру», «Изменить» и «Удалить».
В нижней части окна отображается список видеокамер, обнаруженных в локальной сети. При выборе одной из них и нажатии кнопки «Добавить камеру», откроется окно добавления камеры с предзаполненными полями (Рис.  3.5.1‑3). При простом нажатии кнопки «Добавить камеру» все поля будут пустыми, их необходимо заполнить вручную.
[image: ]
[bookmark: _Ref136363927]Рис.  3.5.1‑2 Добавление камеры в систему

Выпадающие списки «Сервер» и «Тип», первый позволяет добавить камеру на присоединенный «Доп. Сервер», а второй  даёт выбор между камерой или регистраторами. Поля «Название», «Сервер», URL основного и дополнительного потоков обязательны для заполнения. 
В ячейке с полем заполняемым URL’ом по кнопке «Настройка», откроется окно «Параметры потока», здесь можно задать протокол передачи пакетов, а так же индивидуальные параметры трансляции. (Рис.  3.5.1‑4)
[image: ]
[bookmark: _Ref139285934]Рис.  3.5.1‑3  Окно «Параметры потоков»

[bookmark: _Toc185321588]Вкладка «Зоны и камеры» функция «Интеграция камеры»
Посредством функционала интеграции камеры исключается необходимость посещения веб-интерфейса камеры для её настройки.
В интерфейс системы интегрированы элементы управления параметрами камеры, покрывающие необходимые пользователю настройки, для упрощения работы с оборудованием. 
Для настройки камеры необходимо зайти в окно добавление/редактирование камеры и нажать кнопку «Дополнительные параметры», которая открывает соответствующее окно.
Поле «Описание» носит справочный характер для указания дополнительных сведений о камере.  Поле «Серийный номер» также является справочным и на работу системы не влияет. Выпадающий список «Производитель» и поля ввода «Web порт», «АПИ адрес», «АПИ порт», «АПИ логин», «АПИ пароль» обязательны к заполнению и необходимы для связи с камерой при её настройке.
[image: ]
Рис. 3.5.1.1‑1 Окно «Дополнительные параметры»

[bookmark: _Toc185321589]Вкладка «Зоны и камеры» «Регистраторы»
Система позволяет работать с видеорегистраторами следующих производителей: «Trassir», «Dahua»,  «Macroscop», «Hikvision». 
Добавление происходит по поканальному принципу, при добавлении видеорегистратора выбирается желаемый канал, который будет работать по аналогии с камерой, т.е. будет иметь тот же функционал. Единственным отличием будет работа записи видеоархива, где сам архив будет храниться локально на видеорегистраторе. 
Для добавления видеорегистратора необходимо перейти в окно «Добавление камеры». Далее в выпадающем списке «Тип» (1) выбираем производителя. В блоке «Параметры соединения» (2) необходимо заполнить все требуемые параметры в соответствии настройкам сети пользователя, после чего нажать кнопку «Обновить каналы». В таблице «Каналы видеорегистратора» (3) будут выведены все доступные каналы для добавления. Для смены названия, в строке канала необходимо два раза кликнуть по ячейке столбца «Имя в системе» (4). Осталось поставить галочку в нужной строке желаемого канала и нажать кнопку «Сохранить». Добавленные каналы будут представлены в таблице с камерами (Рис.  3.5.1‑1).  
[image: ]
 Рис. 3.5.1.2‑1 Окно «Редактирования/Добавления камеры»

[bookmark: _Toc185321590]Вкладка «Зона и камеры» «Телепорты»
Исходя из названия, функция позволяет быстро перемещаться между объектами, в данном случае между камерами.
В режиме «Наблюдение» это выглядит следующим образом (Рис. 3.5.1.3‑1).
[image: ] – виджет телепорта, с его помощью два раза кликнув по нему через ЛКМ можно перейти на предзаданную камеру.
[image: ] – скрыть/показать иконки телепортов, кнопка находится внутри проигрывателя в сплывающей панели.
[image: ]
[bookmark: _Ref179211501]Рис. 3.5.1.3‑1 Виджет механизма «Телепорт»

Добавление телепорта происходит во вкладке «Зоны и камеры» в режиме «Администрирование», перейдя в эту вкладку, нужно выбрать камеру и нажать кнопку «Телепорт» (1) (Рис. 3.5.1.3‑3).
[image: 7]
[bookmark: _Ref179211571]Рис. 3.5.1.3‑2 Окно «Редактор телепортов»

[bookmark: _Toc185321591]Окно «Редактор телепортов»
Редактор представлен на (Рис.  3.5.1.3.1‑1).
Инструменты редактирования телепортов (1):
· «Добавить» – открывает окно добавления телепорта на камеру (2), для создания телепорта необходимо кликнуть ПКМ с курсором на пустой области.
· «Изменить» – позволяет отредактировать камеру для перехода к ней с помощью телепорта, для редактирования необходимо кликнуть курсором по иконке телепорта  ЛКМ.
· «Переместить» – позволяет перемещать иконку телепорта, чтобы это сделать, необходимо кликнуть курсором по иконке телепорта ЛКМ для перемещения, и ПКМ, чтобы отпустить.
· «Удалить» - позволяет удалить телепорт.
[image: ]
[bookmark: _Ref179211662] Рис.  3.5.1.3.1‑1 Окно «Редактор телепортов»

[bookmark: _Toc185321592]Вкладка «Интеллектуальные модули»
Вкладка предназначена для назначения видеопотокам интеллектуальных модулей обработки (плагинов), а также настройки плагинов. Интерфейс вкладки представлен на рисунке (Рис.  3.5.2‑1). 
Для назначения плагина видеопотоку необходимо в дереве объектов (1) в левой части вкладки выбрать камеру, затем в строке (2) требуемого плагина установить флаг «Активно» в чекбоксе следующим образом [image: ].
Внимание: некоторые плагины требуют значительного (до 2-3 минут) времени для активации ввиду сложности и ресурсоёмкости алгоритмов обработки. Для каждого плагина можно настроить специфичные для него параметры, нажав кнопку «Параметры» в столбце «Настройки» необходимого плагина.
Блок «Настройки аппаратного ускорения», предназначен для выбора аппаратного способа кодирования/декодирования видеопотоков с активными плагинами.  Чекбокс «Визуализация оповещений» активирует прорисовку рамок детектируемого события поверх видеопотока.
[image: ]
[bookmark: _Ref136366589]Рис.  3.5.2‑1 Вкладка «Интеллектуальные модули»

[bookmark: _Toc185321593]Настройка плагина «Детектирование движения»
Плагин «Детектирования движения», предназначен для детектирования изменений в кадре видеопотока и формирования события детектирования движения.
Элементы управления:
· «Цвет линии оповещений» – цвет рамки на видео и подписей в ленте событий;
· «Расширение границ рамки» – количество пикселей, определяющее величину, на которую будет расширена рамка во все стороны относительно центра;
· «Время подтверждения конца события» – По достижению этого времени будет записано время окончания ранее сгенерированного события, соответствующее последнему успешному детектированию движения.
· «Включить кадр в событие» – чекбокс включающий/выключающий добавление скриншота в событие и БД.
· «Удалить последний полигон»– удаляет последнюю область, в которой будет определяться изменения в кадре.
· «Удалить последнюю область»– удаляет все области.
[image: ]
 Рис. 3.5.2.1‑1 Параметры плагина «Детектирование движения»

Для создания области определения (полигон), в рабочей области с живым видеопотоком в левой части окна настройки, кликом ЛКМ поочередно задаются вершины полигона, а кликом ПКМ ставится завершающая построение вершина и открывается окно настройки порогов чувствительности и процента покрытия. 
Удаление полигонов осуществляется щелчком ПКМ по полигону. Для удаления всех полигонов предназначена кнопка «Удалить все полигоны».
Пример настроенной области детектирования представлен на рисунке (Рис. 3.5.2.1‑2).
Для гарантированного отсечения события полигоном, область движения (выделяемая рамками) попавшая в полигон должна превышать 10%.
[image: C:\Users\Vstest\Pictures\Безымянный.jpg]
[bookmark: _Ref137040487]Рис. 3.5.2.1‑2 Окно настройки плагина «Детектирования движения»

Настройка порогов чувствительности и процента покрытия области детектирования:
· «Порог чувствительности» – чем больше задан порог, тем более активное движение должно быть для срабатывания.
· «Процент покрытия» – чем меньше порог, тем меньшую площадь должно занимать движение, чтобы вызвать срабатывание.
[image: ]
 Рис. 3.5.2.1‑3 Окно настройки порогов чувствительности

[bookmark: _Toc185321594]Настройка плагина «Распознавание лиц»
Плагин «Распознавание лиц», предназначен для детектирования лиц в видеопотоке, сопоставления обнаруженных лиц с базой лиц сервера и формирования событий детектирования и распознавания лиц.
Окно настройки плагина «Распознавание лиц» представлено на Рис. 3.5.2.2‑1
и имеет следующие параметры: 
· «Цвет фона оповещений» – цвет текста в ленте событий;
· «Цвет линий оповещений» – цвет рамки на видео;
· «Точность для лиц» – процент совпадения (похожести) лица в видеопотоке с лицом в карточке, выше которого лицо считается распознанным и соответствующим данной карточке.
· «Исполнительное устройство» - устройство, которое будет непосредственно задействовано для работы модулей распознавания лиц;
В плагин «Распознавание лиц» входит алгоритм «Карусель», предназначенный для выявления лиц, многократно посещающих объект, и может быть использован для выявления личностей имеющих корыстные цели. При повторном детектировании схожего лица за заданный промежуток времени формируется событие «Карусель».
 Параметры алгоритма «Карусель»:
· «Точность» – процент совпадения (похожести) лица человека в видеопотоке с лицами людей посетивших объект ранее, необходимый для принятия решения о признании повторного посещения объекта;
· «Время наблюдения» – период, в который превышение заданного количества посещений (Количество повторений в наблюдении) приводит к возникновению события «Карусель»;
· «Количество повторений в наблюдении» – количество посещений, необходимое за период заданный параметром «Время наблюдения» для генерации события «Карусель»;
· «Минимальное время между распознаванием» – минимальный период времени, в который повторные распознавания не приводят к увеличению счётчика распознаваний лица. Необходимо для исключения ложных срабатываний алгоритма при прохождении посетителем перед несколькими камерами или временного закрытия лица посетителя;
Следующая группа параметров отвечает за механизм отсеивания лиц.
Универсальные параметры для группы исключений:
· «Группа исключений» – название группы карточек, лица из которых не будут участвовать в формировании событий плагина «Распознавание лиц»;
· «Плохие образцы» – выбор групп карточек, которые содержат изображения антропоморфных объектов и фигур с лицами расположенных вполоборота от зрителя, предназначенных для исключения из событий подобных.
· «Точность для исключений» – порог срабатывания, при котором лицо в видеопотоке признаётся соответствующим лицу из группы исключений.
[image: ]
[bookmark: _Ref171521126]Рис. 3.5.2.2‑1 Настройка плагина распознавания лиц

Кнопка «Справка» позволяет ознакомиться с возможностью настройки  полигонов, квадратностью лица и дополнительной информацией о параметрах.
Кнопка «Дополнительно» открывает диалог с дополнительными настройками (Рис. 3.5.2.2‑2):
· Блок чекбоксов «Включение кадра в событие» отвечает за включение кадра каждого из детектируемых плагином событий в уведомление. Если чекбоксы активны, то оповещение о событии будет нести не только текст, но и кадр, иначе – нет.
· Блок чекбоксов «Ожидание завершения события» диктует логику времени формирования события и алгоритм выбора кадра для сравнения лица с эталоном, что влияет на точность распознавания лиц. Если чекбокс активен, то будет использован наиболее удачный кадр с лицом, а также событие будет формироваться только при отсутствие лица, ранее детектирующегося в кадре.
· Блок «Параметры распознаваемых лиц» включает в себя два порога соотношения сторон лица «Отношение ширина/высота лица min» и «Отношение ширина/высота лица max».
· Блок «Распознавание пола и возраста» включает в себя чекбокс активирующий алгоритм, определяющий пол и возраст детектируемого лица, полученные данные будут участвовать в  формировании события.
· Блок «Параметры распознавания лиц» включает в себя параметры отклонения поворотов головы и минимальное качество лица в процентном соотношении.
ВАЖНО: для корректной работы алгоритма должны быть активны чекбоксы блока «Ожидание завершения события» для тех событий, где важна точность полученных данных. 
[image: ]
[bookmark: _Ref171523819]Рис. 3.5.2.2‑2 Дополнительные настройки плагина распознавания лиц

Добавление полигонов производится щелчками мыши по области с видео в левой части окна настройки. Кликом ЛКМ поочередно задаются вершины для построения полигона, ПКМ задает последнюю вершину (Рис. 3.5.2.2‑3).
Удаление полигонов осуществляется щелчком ПКМ по полигону. Для удаления всех полигонов предназначена кнопка «Удалить все полигоны».
Для гарантированного отсечения события полигоном, область лица (выделяемая рамками) попавшая в полигон должна превышать 10%.
[image: D:\Безымянный.png]
[bookmark: _Ref179212491] Рис. 3.5.2.2‑3 Полигоны плагина «Распознавания лиц»

На рабочей области поверх видеопотока можно увидеть рамки определяющие минимально допустимые размеры лиц соответствующие алгоритмам детектирования лица (Детект), распознавания лица (Расп) и распознавание пола возраста (РВП). Отсеиваться будут те события, лица которых будут меньше заданных порогов. 
Для того чтобы увеличить или уменьшить рамку по вертикали необходимо навестись курсором ближе к её центру и прокрутить колесико мыши, а для увеличения или уменьшения по горизонтали необходимо проделать предыдущие действия с зажатой клавишей CTRL.
Внизу окна представлен их числовой эквивалент. (Рис. 3.5.2.2‑4)
[image: ]
[bookmark: _Ref171534593] Рис. 3.5.2.2‑4 Настройка порога квадратности лица

[bookmark: _Toc185321595]Описание назначения и настройки плагина «Чистые руки»
Плагин «Чистые руки» (ПЧР) поддерживает два режима работы. В режиме «Кассир» ПЧР детектирует перемещение товара кассиром с ленты в зону выдачи. В режиме «Самообслуживание» ПЧР детектирует взаимодействие покупателя с товаром в зоне сканера в течение заданного времени. Режим работы плагина задается в диалоговом окне настройки ПЧР (Рис. 3.5.2.3‑1) нажатием на кнопку «Кассир» или «Самообслуживание». Текущий режим отображается в графе «Режим работы плагина».
[image: ]
[bookmark: _Ref179212588]Рис. 3.5.2.3‑1 Диалоговое окно настройки ПЧР

Кроме выбора режима работы ПЧР в окне присутствуют различные параметры чувствительности, но сначала разберем области обработки плагином на видеопотоке.
Область, обозначенная красной рамкой должна располагаться в непосредственной близости сканера штрих-кодов,  при проносе кассиром или покупателем товара в этой области  в зависимости от того, был ли просканирован товар или не был, будет формироваться два события:  
Чистые руки – событие, формируемое плагином «Чистые руки», возникает при проносе руки вместе с товаром внутри области в непосредственной близости сканера штрих-кодов.  
Пронос мимо кассы – событие, формируемое плагином «КЭШ», также возникает при проносе руки вместе с товаром внутри области в непосредственной близости сканера штрих-кодов. Но эти события взаимосвязанные, в момент, когда на трансляции происходят действия приводящие к возникновению события «Чистые руки», плагин КЭШ проверяет произошло ли пробитие товара связываясь с кассой и если нет, то происходит формирование события «Пронос мимо кассы».
ВАЖНО: исходя из выше описанного, плагин «Чистые руки» работает в неразрывной паре с плагином «КЭШ», работа одного плагина без другого невозможна.
Область, обозначенная зеленой рамкой – это область отвечающая за трек руки и товара, рамку необходимо расположить так, чтобы захватить края корзины/ленты и зону выдачи товара (Рис. 3.5.2.3‑2). 
[image: ]
[bookmark: _Ref179212688]Рис. 3.5.2.3‑2 Правильное расположение рамок в режиме кассира

Так как мы разобрали принципы работы плагинов «КЭШ» и «Чистые руки», можно переходить к настройке и описанию параметров.
Блок «Настройки режима кассир» идентичен другому блоку с параметрами для самообслуживания (КСО) и имеет следующие параметры:
1. Параметры, регулирующие работу внутри зелёной рамки.
· Точность определения рук – чем ближе число к единице, тем более строго будет работать определение руки в кадре.
· Точность определения товаров – чем ближе число к единице, тем более строго будет работать определение товара в кадре.
2. Параметры, регулирующие работу внутри красной рамки
· Порог яркости пикселя – определяется числом от 1 до 255, чем выше порог, тем менее яркий может быть товар. Исключает сливание товара с рабочей областью.
· Порог количества пикселей - определяется числом от 1 до 400, чем выше порог, тем больше площади внутри рамки должен занимать товар для возникновения события.
Не менее важную роль расположения рамок в кадре занимает расположение самой камеры. Так как в идеальной ситуации камера смотрела бы сверху вниз на кассу под прямым углом, но данное расположение не всегда представляется возможным, рассмотрим неправильное их расположение и как это должно выглядеть.
Рабочая область не должна располагаться слишком близко к краю кадра – не следует располагать её ближе. Примеры изображений с удачно установленной камеры с правильно выделенной рабочей областью представлены на рисунке (Рис. 3.5.2.3‑3). На рисунке (Рис. 3.5.2.3‑4) приведен пример изображения с неудачно установленной камеры – рабочая область слишком близка к границе кадра. На рисунок (Рис. 3.5.2.3‑5) приведены примеры изображения с неудачно выбранной рабочей областью.  


[bookmark: _Ref179212861] Рис. 3.5.2.3‑3 Изображения с удачно установленной камеры



[bookmark: _Ref179213162] Рис. 3.5.2.3‑4 Изображение с неудачно установленной камеры

[image: ]
[bookmark: _Ref179213173] Рис. 3.5.2.3‑5 Изображение с неудачно выбранной рабочей областью

На рисунке (Рис. 3.5.2.3‑5):
а) рамка рабочей области не захватывает край ленты
б) рамка расположена слишком близко к границе кадра
в) выделенная рабочая область слишком узкая. 
[bookmark: _Toc159945198][bookmark: _Toc185321596]Настройка плагина «Детектирование огня и дыма»
Плагин «Детектирование огня и дыма», предназначен для детектирования огня и/или дыма в видеопотоке и формирования событий при успешном детектирования огня или дыма.
Окно настройки плагина «Детектирования огня и дыма» представлено на рисунке (Рис. 3.5.2.4‑1), оно позволяет задавать параметры рамок оповещений и модулей детектирования.
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[bookmark: _Ref179213375] Рис. 3.5.2.4‑1 Параметры плагина «Детектирование огня и дыма»

В группе параметров рамок оповещений имеются:
· «Цвет линии оповещений» – цвет рамки на видео и подписей в ленте событий;
· «Расширение границ рамки» – количество пикселей, определяющее величину, на которую будет расширена рамка во все стороны относительно центра;
· Толщина рамки – количество пикселей, определяющее толщину рамки;
В группе параметров модулей детектирования имеются параметры:
· «Исполнительное устройство» – устройство, которое будет непосредственно задействовано для работы модулей детектирования огня и дыма;
· Чекбокс «Огонь» – включение/выключение модуля детектирования огня;
· Чекбокс «Дым» – включение/выключение модуля детектирования дыма;
Каждый модуль имеет также свою собственную группу параметров детектирования:
· Модуль «Огонь» – группа параметров «Параметры детектирования огня»;
· Модуль «Дым» – группа параметров «Параметры детектирования дыма»;
При включении того или иного модуля, соответствующая ему группа параметров детектирования становится активной. Важно заметить, что нельзя выключить оба модуля одновременно, т.к. это нецелесообразно. Ниже более подробно рассмотрим параметры детектирования модулей:
· «Минимальный порог срабатывания» – процент чувствительности модуля детектирования для обнаружения огня или дыма;
· «Минимальный порог пересечения» – процент пересечения площади рамки текущего и предыдущего детектирования. Этот параметр тесно взаимодействует с двумя следующими параметрами;
· «Время подтверждения начала события» – количество кадров, идущих подряд, на которых детектировано пламя или дым. По достижению этого количества будет сгенерировано событие «Огонь» или «Дым» со временем начала, соответствующим первому успешному детектированию.
· «Время подтверждения конца события» – количество кадров, идущих подряд, на которых отсутствует ранее детектированное пламя или дым. По достижению этого количества будет записано время окончания ранее сгенерированного события, соответствующее последнему успешному детектированию пламени или дыма.
[bookmark: _Toc185321597]Настройка плагина «Детектирование оружия»
Плагин «Детектирование оружия», предназначен для детектирования оружия в видеопотоке и формирования событий при успешном детектировании.
Окно настройки плагина «Детектирования оружия» представлено на Рис. 3.5.2.5‑1, оно позволяет задавать параметры рамок оповещений и модулей детектирования.
[image: ]
[bookmark: _Ref171532586] Рис. 3.5.2.5‑1 Параметры плагина «Детектирование оружия»

В группе параметров рамок оповещений имеются:
· «Цвет линии оповещений» – цвет рамки на видео и подписей в ленте событий;
· «Расширение границ рамки» – количество пикселей, определяющее величину, на которую будет расширена рамка во все стороны относительно центра;
· Толщина рамки – количество пикселей, определяющее толщину рамки;
В группе параметров полигонов расположены следующие элементы:
· «Процент перекрытия» – процент площади рамки детектирования, попадание которого в пределы полигона отменит детектирование;
· Кнопка «Удалить все полигоны» – удаляет все ранее добавленные полигоны.
Инструмент "Полигоны" (см. Рис. 3.5.2.5‑2) предназначен для задания зон исключения детектирования пламени и дыма.
Добавление полигонов производится щелчками мыши по области с видео в левой части окна настройки. Кликом ЛКМ поочередно задаются вершины для построения полигона, ПКМ задает последнюю вершину.
Удаление полигонов осуществляется щелчком ПКМ по полигону. Для удаления всех полигонов предназначена кнопка «Удалить все полигоны».
Для гарантированного отсечения события полигоном, область оружия (выделяемого рамками) попавшего в полигон должна превышать 10%.
[image: D:\Безымянный.png]
[bookmark: _Ref179213497] Рис. 3.5.2.5‑2 Полигоны плагина «Детектирование оружия»

В группе параметров модулей детектирования имеются параметры:
· «Исполнительное устройство» – устройство, которое будет непосредственно задействовано для работы модулей детектирования оружия;
·  «Минимальный порог срабатывания» – процент чувствительности модуля детектирования для обнаружения оружия;
· «Минимальный порог пересечения» – процент пересечения площади рамки текущего и предыдущего детектирования, при достижении которого считается, что оба детектирования описывают один и тот же объект;
· «Подтверждение конца события» – количество кадров, идущих подряд, на которых не детектированы пламя или дым. По достижению этого количества записывается время окончания ранее сгенерированного события.
· «Фильтр статичных детекций» – количество кадров, не обязательно идущих подряд, рамки детектирований на которых смещены друг относительно друга на условную величину, превышающую указанную в параметре «Порог движения детекций». По достижению этого количества будет сгенерировано событие «Оружие» со временем начала, соответствующим первому успешному детектированию.
· «Порог движения детекций» – величина, определяющая то, как сильно рамка текущего детектирования должна сместиться относительно предыдущей.
[bookmark: _Toc185321598]Вкладка «Пользователи и группы»
Вкладка, предназначена для управления пользователями, группами, разграничением прав.
[bookmark: _Toc185321599]Вкладка «Пользователи и группы» «Пользователи»
Вкладка, предназначена для создания и редактирования пользователей, назначения пользователям групп и отображения прав пользователей. В таблице «Пользователи» отображает список пользователей, кнопки под полем предназначены для редактирования списка. Выбрав пользователя, можно увидеть доступные ему зоны и камеры, а также назначить пользователю одну или несколько групп (Рис. 3.5.3.1‑1).
По умолчанию, после создания основного сервера в режиме центрального сервера, создаётся пользователь с логином «Администратор» и паролем «1234», который имеет роль «Администрирование», включающую в себя доступ ко всем функциям системы.
[image: ]
[bookmark: _Ref136515391][bookmark: _Ref179282489]Рис. 3.5.3.1‑1 Вкладка «Пользователи и группы» подвкладка «Пользователи»

В таблице «Пользователи» предоставляется возможность управления списком пользователей с помощью кнопок «Добавить», «Изменить» и «Удалить», а поле ввода призвано облегчить поиск необходимого пользователя. 
Рассмотрим элементы управления пользователями по отдельности (Рис. 3.5.3.1‑2):
· Кнопка «Добавить» открывает окно «Добавление пользователя», оно так же встречается в режиме ЦС и дублирует настройки прав доступа подвкладки «Личные права пользователей». Данное окно позволяет задать логин и пароль, роль и личные права создаваемого пользователя. 
· Кнопка «Изменить» открывает окно «Редактирование пользователя» и позволяет отредактировать уже созданного пользователя и имеет тот же вид, что и окно «Добавление пользователя».
Для того чтобы отредактировать пользователя необходимо выбрать его из списка и нажать кнопку «Изменить».
· Кнопка «Удалить» позволяет удалить выбранного из списка пользователя.
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[bookmark: _Ref179214799] Рис. 3.5.3.1‑2 Окно «Добавление пользователя»

Для задания пользователю группы необходимо выбрать его из списка в таблице «Пользователи», а затем выбрать желаемую группу из соседней таблицы «Группы» и нажать кнопку «Сохранить группы пользователя».
За подробным описанием прав доступа пользователей необходимо обратиться к п. 3.5.3.3.1.
[bookmark: _Toc185321600]Вкладка «Пользователи и группы» «Группы и права групп»
Вкладка, предназначена для назначения прав доступа для групп (Рис. 3.5.3.2‑1). 
[image: ]
[bookmark: _Ref179214938]Рис. 3.5.3.2‑1 «Пользователи и группы» «Группы и права групп»

Для создания группы необходимо нажать кнопку «Добавить группу», после чего откроется окно «Добавление группы» (Рис. 3.5.3.2‑2). Здесь можно задать название и дать описание (поле «Название» является обязательным). Удаление и редактирование производится через выбор необходимой группы из списка и нажатия кнопки «Изменить группу» или «Удалить группу».
[image: ]
[bookmark: _Ref179214977] Рис. 3.5.3.2‑2 Окно «Добавление группы»

Для присвоения группе того или иного доступа необходимо выбрать желаемую группу, а затем в правой части вкладки активировать чекбоксы  желаемых функций (Рис. 3.5.3.2‑3). 
[image: ]
[bookmark: _Ref179215022] Рис. 3.5.3.2‑3 Присвоение доступа группам

За подробным описанием прав доступа пользователей необходимо обратиться к п. 3.5.3.3.1
[bookmark: _Toc185321601]Вкладка «Пользователи и группы» «Личные права пользователей»
Вкладка, предназначена для задания пользователям прав доступа к функциям системы (Рис. 3.5.3.3‑1). 
В левом поле необходимо выбрать требуемого пользователя, после чего в правой части вкладки активировать чекбоксы прав доступа, которые хотелось бы дать. В конце необходимо нажать кнопку «Сохранить права пользователя».
[bookmark: _Ref136443945][image: ]
[bookmark: _Ref179215062]Рис. 3.5.3.3‑1 Вкладка «Пользователи и группы» «Личные права пользователей»

[bookmark: _Ref179282840][bookmark: _Toc185321602] Вкладка «Личные права пользователей» доступ и функции
Блок «Доступ к настройкам системы»:
· «Создание профилей» - доступ к возможности создавать и редактировать профили. (п. 3.8.4 и 3.13.2)
· «Изменение путей сохранения скриншотов» - доступ к возможности менять директорию, в которую будут сохраняться скриншоты. (п. 3.13.1)
[image: ]
 Рис.  3.5.3.3.1‑1 Блок «Доступ к настройкам системы»

Блок «Настройки системы» - при неактивном чекбоксе функции у пользователя не будет возможность попасть в соответствующую вкладку. 
[image: ]
 Рис.  3.5.3.3.1‑2 Блок «Настройки системы»

Блок «Зоны и камеры» - присваивает пользователю доступ необходимой камеры или зоны после активации соответствующего  чекбокса.
[image: ]
 Рис.  3.5.3.3.1‑3 Блок «Зоны и камеры»

Блок «Доступ к функциям камер»:
· «Просмотр основного/дополнительного видеопотока» - добавляет возможность просмотра камеры в режиме «Наблюдение» (п. 3.8).
· «Редактирование настроек» - добавляет возможность редактировать настройки зоны или камеры в режиме «Администрирование» вкладке «Зоны и камеры» (п. 3.5.1).
· «Просмотр архива» - добавляет возможность просмотра архивной записи с камеры в режиме «Архив» (п. 3.9).
· «Управление записью в архив» - добавляет возможность управления режимами записи камеры в режиме «Администрирование» во вкладке «Управление записью» (п. 3.5.7). 
· «Управление скоростью воспроизведения» - добавляет возможность регулировки кратности скорости воспроизведения архивного видео при просмотре архива с камеры.
· «Прослушивание звука» - добавляет возможность регулировать и воспроизводить звук с просматриваемой камеры.
· «Экспорт видео и скриншотов» - добавляет возможность экспортировать архивное видео и делать скриншоты с просматриваемой камеры.
· «Использование PTZ» - добавляет возможность увеличивать изображение через CTRL для просматриваемой камеры.
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 Рис.  3.5.3.3.1‑4 Блок «Доступ к функциям камеры»

[bookmark: _Toc185321603]Вкладка «Редактор раскладок»
Общий вид вкладки «Редактор раскладок» (Рис.  3.5.4‑1).
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[bookmark: _Ref179215554]Рис.  3.5.4‑1 Вкладка «Редактор раскладок»

В верхней части экрана находится список имеющихся в системе раскладок. Для создания новой раскладки, необходимо ввести название в поле (1), описание в поле (2), выбрать размер исходной сетки, задав значения в полях «Строк» и «Столбцов» и нажать кнопку «Новый». В результате отобразится раскладка с заданным количеством ячеек. Для объединения смежных ячеек в одну их нужно выделить CTRL+ЛКМ, после чего нажать кнопку «Объединить». Кнопка «Разъединить всё» возвращает раскладку к исходной сетке размера «Строк» и «Столбцов». По завершению редактирования раскладки необходимо нажать кнопку «Сохранить».
[bookmark: _Toc185321604]Вкладка «План-карты»
План-карты призваны упростить перемещение между камерами и помещениями в режимах «Наблюдение» и «Архив».
В режиме «Наблюдение» план-карты представлены следующим образом (Рис.  3.5.5‑1).
Добавление план-карты производится перетаскиванием нужной план-карты (Рис.  3.5.5‑1) из дерева объектов (1) в рабочую область Клиента(2), по аналогии с добавлением видеопотока камеры. Под цифрами (3) и (4) представлены виджеты камеры и мини иконка план-карты. Двойном кликом ЛКМ по виджету камеры, открывается привью с видеопотоком, и если так же сделать с миниатюрой план-карты, то произойдёт переход на эту план-карту.
[image: 1]
[bookmark: _Ref136516193][bookmark: _Ref136445651]Рис.  3.5.5‑1 План-карта в режиме «Наблюдение»

[bookmark: _Toc185321605]Создание «План-карт»
Теперь рассмотрим добавление План-карт. 
Чтобы добавить план-карту необходимо перейти в боковую панель, два раза кликнув по кнопке в левом верхнем углу [image: ]. Далее, выбираем режим работы «Администрирование» и переходим во вкладку «План-карты». 
(Рис. 3.5.5.1‑1)
[image: ]
[bookmark: _Ref179215932]Рис. 3.5.5.1‑1 Редактор «План-карт»

Элементы интерфейса:
[image: ]- Панель инструментов.
[image: ] «проводник» - файловая система.
[image: ] «сброс» - сбрасывает план-карты и действия все не сохраненные действия.
[image: ] «режим просмотра» - инструмент для изменения положения  (CTRL+ЛКМ) и смены масштаба (CTRL + колесико мыши) в изображении.
[image: ] «Режим перемещения объекта» - инструмент позволяет перемещать камеры и миниатюры план-карт по изображению внутри редактора.
[image: ] «Режим поворота камер» - инструмент для изменения направления пиктограммы камеры, выполняется с помощью прокрутки колесика мыши.
[image: ]- Вписывает план в размеры окна редактирования.
Добавление план-карты производится перетаскиванием нужной план-карты (см. Рис. 3.5.5.1‑2) из дерева объектов (1) в рабочую область редактора (5), по аналогии с добавлением видеопотока камеры. 
· Для создания план-карты необходимо нажать кнопку «Создать план-карту». Далее, кликнуть по кнопке «проводника» в «панели инструментов» (4) и выбрать нужное изображение. 
· Посредством перетаскивания из дерева объектов(1,2) мы можем добавлять на изображение камеры и миниатюры план-карт. Чтобы удалить камеру или план-карту, нужно кликнуть ПКМ по пиктограмме с изображением того или иного объекта(6) и в открывшемся диалоговом окне выбрать нужное действие. 
· После завершения редактирования план-карты, нужно её назвать(6) и нажать кнопку «Сохранить план-карту», если не дать название, в конце всё равно будет предложено её назвать, сбросить всё или отменить действие. 
· По завершению редактирования следует нажать кнопку «Обновить план-карты», чтобы созданная план-карта отобразилась в дереве объектов. Чтобы удалить план-карту, нужно выбрать нужную план-карту в дереве объектов, нажать кнопку «Загрузить план-карту» или перетащить её в рабочую область и после чего нажать кнопку «Удалить план-карту».
[image: C:\Users\Vstest\Pictures\Безымянный.jpg]
[bookmark: _Ref136516093]Рис. 3.5.5.1‑2 Интерфейс редактора «План-карт»

[bookmark: _Ref140761085][bookmark: _Toc185321606]Вкладка «Диагностика»
Представленный функционал вкладки, предназначен для контроля состояния подключенных серверов и видеокамер. 
Для просмотра состояния камер нужно выбрать требуемый сервер в выпадающем списке «Сервер», после чего доступные ему камеры и их состояние будут отображены в таблице ниже «Доступность камер». 
Интерфейс вкладки «Диагностика» представлен на Рис.  3.5.6‑1.
[image: ]
[bookmark: _Ref136517104]Рис.  3.5.6‑1 Вкладка «Диагностика»
[bookmark: _Toc185321607]Вкладка «Серверы»
Вкладка предназначена для ручного добавления дополнительного сервера и выбора аппаратных кодеков для трансляции. (Рис.  3.5.7‑1)
После создания основного сервера, в таблицу автоматически вносится строка о нём. При успешной установке и последующего успешного подключения дополнительного сервера к основному, здесь так же появится соответствующая ему строка. 
Строки в столбцах «Название» и «Описание» носят информационный характер и являются редактируемыми. В столбец «Тип» указывается тип подключенного сервера, а строка в столбце «IP» является редактируемой, внесенный в него ip-адрес используется для связи с сервером. 
Два выпадающих списка в столбцах «Аппаратное декодирование трансляции» и «Аппаратное кодирование трансляции» отвечают за выбор имеющихся на сервере аппаратных кодеков для работы с трансляцией.
[image: ]
[bookmark: _Ref179289805]Рис.  3.5.7‑1 Вкладка «Серверы»

Рассмотрим элементы управления таблицей (Рис.  3.5.7‑2):
· Для добавления дополнительного сервера необходимо нажать кнопку «Добавить», после чего в таблице появится новая строка с параметрами по умолчанию, которые необходимо заполнить. 
· Для удаления строки необходимо выбрать желаемую строку сервера и нажать кнопку «Удалить», удаленная строка будет отображаться перечёркнутой. Чтобы отменить удаление необходимо выбрать удаленную строку и нажать кнопку «Вернуть», которая замещает собой кнопку «Удалить».
· По завершению совершенных действий необходимо нажать кнопку «Сохранить», не сохраненные изменения подсвечены и выделены жирным шрифтом. 
· Для отображения внесенных изменений необходимо нажать кнопку «Обновить», удаленные строки будут убраны из таблицы.
[image: ]
[bookmark: _Ref179289870]Рис.  3.5.7‑2 Элементы управление таблицей вкладки «Серверы»
[bookmark: _Toc185321608]Вкладка «Резервное копирование»
Вкладка предназначена для контроля и создания резервных копий видеосистемы и имеет следующий вид (Рис.  3.5.8‑1).
[image: ]
[bookmark: _Ref179292457]Рис.  3.5.8‑1 Общий вид вкладки «Резервное копирование»

Создание резервной копии может осуществляться как по кнопке, так и по расписанию заданному пользователем.
Рассмотрим первый способ и элементы управления расписанием, для этого обратимся к блоку «Общие настройки». (Рис.  3.5.8‑2)
Для настройки расписание требуется создать строку, для этого необходимо нажать кнопку с пиктограммой в виде «+» (1), после чего в таблице появится пустая строка (2). Столбцы «День месяца» и «Время» являются редактируемыми, их необходимо заполнить в соответствии с желаемым временем, когда будет происходить создание резервной копии. По кнопке с пиктограммой в виде «x» (3) можно удалить выбранную строку с расписанием. По завершению настройки расписания необходимо нажать кнопку «Сохранить» (4). Кнопка «Считать заново» обновляет значения в таблице (5). 
ВАЖНО: Строка «Хранить дней» задают глубину хранения резервной копии. При превышении установленного значения дней для конкретной резервной копии, она будет удалена.
[image: ]
[bookmark: _Ref179292401]Рис.  3.5.8‑2 Блок «Общие настройки»

Второй способ создания резервной копии осуществляется в блоке «Настройки серверов». (Рис.  3.5.8‑3)
Рассмотрим элементы управления блока «Настройки серверов»:
· Выбор сервера резервную копию, которого необходимо создать осуществляется в выпадающем списке «Выбор сервера» (1), где сервера обозначены  ip-адресом.
· При создании резервной копии если не выбран путь для её сохранения, то копия будет сохранена в корневой диск. Ниже выбранного сервера располагается строка для ввода пути для сохранения резервной копии. Также путь можно задать с помощью проводника, который вызывается по кнопке с пиктограммой в виде «…» (2). Все найденные резервные копии выбранной директории будут отображены в таблице (4).
·  Для создания резервной копии необходимо нажать кнопку «Создать бэкап» (3). Статус созданию резервной копии отображается в верней части вкладки надписью «Выполняется создание резервной копии». Готовая резервная копия отобразится в таблице.
·  Выбрав необходимую резервную копию и нажав кнопку «Восстановить» (5) можно откатить сервер.
[image: ]
[bookmark: _Ref179296577]Рис.  3.5.8‑3 Элементы управления блока «Настройки серверов»

[bookmark: _Ref171961786][bookmark: _Toc185321609]Вкладка «Управление записью»
Вкладка предназначена для задания параметров и расписания записи видеопотоков, и параметров контроля и освобождения свободного пространства на диске от устаревшего архива.

[bookmark: _Toc185321610]Вкладка «Управление записью» «Настройки записи серверов»
Подсистема контроля и освобождения свободного места предназначена для удаления устаревшего видеоархива, её настройка происходит на подвкладке «Настройки записи сервера». (Рис. 3.5.9.1‑1)
Для изменения настроек контроля и освобождения свободного места необходимо выбрать нужный сервер в выпадающем списке «Выберите сервер».
[image: ]
[bookmark: _Ref179298378] Рис. 3.5.9.1‑1 Общий вид подвкладки «Настройки записи серверов»
Элементы управления блока «Настройки записи» (Рис. 3.5.9.1‑2):
· Параметр «Глубина записи видео/событий, дней» указывает время жизни архивных записей, по истечении которого видео/события удаляются. Очистка по глубине записи происходит независимо от настроек контроля свободного места.
· Каждой строке в таблице соответствует имеющееся размеченное дисковое пространство на выбранном сервере. 
· Столбцы «Диск», «Размер» и «Свободный размер» в таблице несут информационный характер. 
· В столбце «Архив» можно задать диск, активировав чекбокс строки желаемого диска, при этом в соответствии последовательности выбранных дисков будет установлен приоритет записи, отображающийся в столбце «Приоритет».
· При уменьшении доступного свободного дискового пространства до значения «Минимальный свободный объём», система удаляет «Освободить объём» гигабайт наиболее старых архивных записей.
ВАЖНО: не допускайте указания значения «Мин свободный объём» менее имеющегося свободного дискового пространства без учёта архива. Если архив занимает 100 Гб, общий размер диска 500 Гб, а свободный размер 100 Гб, то допустимым значением для параметра «Минимальный свободный объём» будет 300 Гб.
· Кнопки «Сохранить» и «Отмена»  
[image: ]
[bookmark: _Ref179303694] Рис. 3.5.9.1‑2 Блок «Настройки записи»

Принцип работы:
1. По достижению свободного места значения указанного в столбце «Минимальный свободный объём» на диске с приоритетом 1 запись архива перестаёт сохраняться на этот диск и переходит на следующий диск.
2. Как только свободное место на диске с минимальным приоритетом достигнет значения «Минимальный свободный объём», приоритет записи вернется к диску с приоритетом 1 и круг начнётся заново.
3. Когда приоритет записи возвращается к диску, который достиг значения «Минимальный свободный объём», начиная от самой старой видеозаписи, удаляется их необходимое количество для достижения соответствия объему, заданному в значении «Освободить объём».
[bookmark: _Toc185321611]Вкладка «Управление записью» «Настройки записи камер»
Вкладка предназначена для настройки расписания записи камер в архив. (Рис. 3.5.9.2‑1)
[image: ]
[bookmark: _Ref179304448] Рис. 3.5.9.2‑1 Общий вид подвкладки «Настройки записи камер»

Рассмотрим элементы управления (Рис. 3.5.9.2‑2):
В первом блоке представлено дерево объектов, в котором представлены все зоны и камеры, добавленные в систему (1).
В блоках под цифрами (2) и (6) находятся настройки записи видеопотоков (основной и дополнительный).
«Постоянная запись» – видеопоток будет писаться  постоянно, пока работает система и камера отдаёт трансляцию (3).
«Настройки записи по событию» – запись в режиме «Архив» будет только с тем(и) событием, которое будет задано. Функция запускает два отдельных процесса (4).
Предзапись – параметр, который определяет длину временного отрезка перед событием. Процесс записи ведется до момента возникновения события или истечении часа, если событие не возникло, то файл удаляется. В момент возникновения события из записи вырезается заданный промежуток определяемый параметром «предзапись», который является первой частью видеозаписи, в последующем отображенной в режиме «Архив». 
Продолжительность – параметр определяющий время записи после возникновения события, при условии, что после событий этого типа не будет. Второй процесс, запускающийся в момент после возникновения события, запись будет идти, пока события этого же типа возникают, и закончится спустя заданное время в параметре «продолжительность» после того как исчезнет триггер для события.
«Расписание записи» – позволяет настроить запись так, чтобы она включалась по определенным дням и времени (5).
Чтобы включить и настроить расписание, нужно навести курсор на ячейку пересечения нужного дня и времени, после чего два раза кликнуть по ней.
Под номером (7) показаны подсказки по активности/неактивности ячейки. Ниже находятся кнопки позволяющие деактивировать расписание или выбрать все ячейки.
[image: ]
[bookmark: _Ref179304785] Рис. 3.5.9.2‑2 Элементы урпавления подвкладки «Настройки записи камер»

«Настройка расписания» (Рис. 3.5.9.2‑3) –  в этом окне можно настроить временной промежуток, в котором будет работать запись или  деактивировать выбранное расписание, здесь же происходит удаление расписания. Для вызова окна необходимо два раза кликнуть по ячейке с активным расписанием. 
*Время расписания также возможно настроить, потянув за край ячейки в ту или иную сторону шкалы времени.
[image: ]
[bookmark: _Ref179305017] Рис. 3.5.9.2‑3 Окно «Настройка расписания»

Блок под номером (8) включает в себя кнопки для завершения настройки записи с сохранением изменением, отменить одно или все изменения, развернуть или свернуть дерево объектов (1) или открыть окно «Копирование настроек записи» (Рис. 3.5.9.2‑4) для распространения настроек на другие камеры.
[image: ]
[bookmark: _Ref179305038] Рис. 3.5.9.2‑4 Окно «Копирование настроек записи»

[bookmark: _Toc185321612]Вкладка «Журнал»
Вкладка «Журнал» позволяет просматривать записи системного журнала, фильтровать их по дате, типу и производить поиск по ключевым словам. 
Для вывода перечня записей, нужно заполнить поля фильтров (обязательными являются поля «Дата/время начала» и «Дата/время окончания») и нажать кнопку «Поиск». (Рис.  3.5.10‑1)
[image: ]
[bookmark: _Ref179305170]Рис.  3.5.10‑1 Вкладка «Журнал»

[bookmark: _Ref137834795][bookmark: _Toc185321613]Вкладка «Уведомления»
[bookmark: _Toc185321614]Общее описание работы «Модуль уведомления»
Главное окно «Модуль уведомления» в режиме «Администрирование» (Рис. 3.5.11.1‑1). 
Подсистемы модуля уведомления режима «Администрирование» включает в себя:
- Скрипты
- Telegram-уведомления;
- Email-уведомления;
- Рассылка отчётов.
- Рассылка статистики
- Реле
Описание функций модуля уведомления центрального сервера представлено в режиме «Центральный сервер» (п. 3.14.11).
[image: ]
[bookmark: _Ref179381338]Рис. 3.5.11.1‑1 Подвкладка «Уведомления»

[bookmark: _Toc185321615]Подсистема «Скрипты»
Подсистема позволяет организовать уведомления с выполнением файлов BAT и EXE форматов. (Рис. 3.5.11.2‑1)
[image: ]
[bookmark: _Ref179381829]Рис. 3.5.11.2‑1 Общий вид подвкладки «Скрипты»

[bookmark: _Toc185321616]Добавление скрипта по возникновению события
На вкладке «Уведомления» выбираем подвкладку «Скрипты», где необходимо нажать кнопку «Добавить файл для запуска по событию». В появившемся окне «Добавить скрип» (Рис.  3.5.11.2.1‑1) указать тип события, заполнить название, описание и выбрать запускаемый файл, как показано на рисунке. Для добавления нажать кнопку «Принять».
[image: ]
[bookmark: _Ref179384905] Рис.  3.5.11.2.1‑1 Настройка звукового уведомления

На рисунке (Рис.  3.5.11.2.1‑2) представлена таблица имеющихся звуковых уведомлений.
[image: ]
[bookmark: _Ref179384682] Рис.  3.5.11.2.1‑2 Таблица с настроенным скриптом

[bookmark: _Toc185321617]Подсистема «Telegram-уведомления»
Подсистема Telegram-уведомлений позволяет организовать уведомления с помощью мессенджера Telegram.
[bookmark: _Ref136530332][bookmark: _Toc185321618]Создание Telegram-бота
Запускаем приложение Telegram (официальное приложение мессенджера Telegram – скачивается с официального сайта). В список контактов добавляем системного бота BotFather. Ему пишем команду /start и следуем его инструкциям. При успешном создании своего бота BotFather напишет его токен (идентификатор), как показано на рисунке (Рис.  3.5.11.3.1‑1).


[bookmark: _Ref136529200]Рис.  3.5.11.3.1‑1 Создание Telegram-бота

[bookmark: _Ref136530355][bookmark: _Toc185321619]Создание публичного или частного Telegram-канала
Заходим в веб-клиент Telegram. [image: ]
Выбрать пункт «Создать канал», как показано на рисунке (Рис.  3.5.11.3.2‑1).
[image: ]
[bookmark: _Ref136529241]Рис.  3.5.11.3.2‑1 Создание Telegram-канала

В следующем окне будет предложено сразу добавить участников, что позже можно будет сделать еще раз. Необходимо нажать стрелочку, чтобы продолжить.
Требуется дать название каналу. (Рис.  3.5.11.3.2‑2)
[image: ]
[bookmark: _Ref136529277]Рис.  3.5.11.3.2‑2 Задание названия Telegram-канала

Далее необходимо нажать кнопку «Создать канал», выбрать созданный канал в списке каналов в левой части экрана и нажать кнопку «Изменить» как показано на рисунке (Рис.  3.5.11.3.2‑3).
[image: ]
[bookmark: _Ref136529530]Рис.  3.5.11.3.2‑3 Окно администрирования «Изменить»

Окно «Изменить» представленное на рисунке (Рис.  3.5.11.3.2‑4) предназначено для задания настроек приватности и администрирования. Здесь мы можем изменять тип группы (Публичный или частный), а так же управлять пригласительными ссылками на канал.
Действия производить согласно последовательности описанных пунктов и группы рисунков (Рис.  3.5.11.3.2‑4):
1. Необходимо зайти в редактор ссылок.
2. В строке ввода уже будет сгенерированная ссылка, но при желании её можно отредактировать, необходимо заменить часть ссылки после «https://t.me/» на желаемое.
3. Далее в верхней части окна будет чекбокс, который определяет, что все новые заявки на участие будут проходить через администраторов канала. Ниже будет параметр времени жизни создаваемой ссылки, а пролистнув ниже можно задать ограничение на количество присоединившихся по ней участников. 
4. По завершению редактирования и создания ссылки, она появится в списке окна «Пригласительные ссылки». Тут же возможно скопировать или сбросить ссылку с последующим её удалением.
5. Созданного бота необходимо добавить в публичный канал и убедиться, что у него роль администратора со всеми разрешениями, чтобы он мог писать в канал сообщения (сводные уведомления по событию с фотокадрами).
ВАЖНО: один созданный бот может обслуживать различные каналы, т.е. одного бота можно добавить в разные каналы и бот будет рассылать уведомления в telegram-каналы в соответствии с установленными подписками (3.5.9.3.4).
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[bookmark: _Ref136529658]Рис.  3.5.11.3.2‑4 Создание пригласительной ссылки

[bookmark: _Toc185321620]Добавление бота и канала в БД
На вкладке «Уведомления» перейти в подвкладку «Telegram» и нажать кнопку «Редактор Telegram-каналов». В появившемся окне будут отображены имеющиеся Telegram-каналы (группы), как показано на рисунке (Рис.  3.5.11.3.3‑1). Для добавления канала нажать кнопку «Добавить Telegram-канал».
[image: ]
[bookmark: _Ref136529977]Рис.  3.5.11.3.3‑1 Добавление Telegram-канала в систему

В поле «Токен Telegram-бота» ввести токен из сообщения бота «BotFather» как показано на рисунке. (Рис.  3.5.11.3.3‑2)


[bookmark: _Ref179386505]Рис.  3.5.11.3.3‑2 Копирование токена Telegram-канала

В поле идентификатор канала ввести идентификатор канала (ссылка на канал) как показано на рисунке. (Рис.  3.5.11.3.3‑3)


[bookmark: _Ref179388322]Рис.  3.5.11.3.3‑3 Копирование идентификатора Telegram-канала

Заполните поле «Описание».
Примерный вид заполненных полей окна добавления представлен на рисунке. (Рис.  3.5.11.3.3‑4)
[bookmark: _Ref178674499][image: ]
[bookmark: _Ref179388394]Рис.  3.5.11.3.3‑4 Добавление Telegram-канала

[bookmark: _Ref136530099][bookmark: _Ref136530112][bookmark: _Ref136619153][bookmark: _Toc185321621]Создание Telegram-подписки на событие
На вкладке «Уведомления» перейти в подвкладку «Telegram» и нажать кнопку «Добавить подписку на уведомление». В появившемся окне выберите тип события и Telegram-канал. По умолчанию выбраны все камеры и добавлено расписание. Чекбокс «Отправка через ЦС»  определяет, какой сервер будет осуществлять рассылку событий. По завершению настройки нажать кнопку «Принять». (Рис.  3.5.11.3.4‑1)
[image: ]
[bookmark: _Ref179533501]Рис.  3.5.11.3.4‑1 Добавление подписки telegram-канала на событие

Подписки на некоторые события имеют индивидуальные настройки.
[bookmark: _Ref136619166][bookmark: _Toc185321622]Просмотр имеющихся Telegram-подписок
На рисунке представлено окно просмотра имеющихся Telegram-подписок. (Рис.  3.5.11.3.5‑1)
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[bookmark: _Ref179534967]Рис.  3.5.11.3.5‑1 Список подписок Telegram-уведомлений на события

[bookmark: _Toc185321623]Telegram-уведомления в закрытую группу
Создание закрытой Telegram-группы:
1. В клиенте Telegram нажмите «Создать группу». (Рис.  3.5.11.3.6‑1)
[image: ]
[bookmark: _Ref179534982]Рис.  3.5.11.3.6‑1 Кнопка создания группы

2. Добавьте бота, который будет рассылать уведомления. (Рис.  3.5.11.3.6‑2)
[image: ]
[bookmark: _Ref179535029]Рис.  3.5.11.3.6‑2 Строка ввода названия

3. Введите название группы. (Рис.  3.5.11.3.6‑3)
[image: ]
[bookmark: _Ref179535042]Рис.  3.5.11.3.6‑3 Пример группы

4. Группа должна быть частная. (Рис.  3.5.11.3.6‑4)
[image: ]
[bookmark: _Ref179535064]Рис.  3.5.11.3.6‑4 Задание публичности группы

5. Сделать бота администратором группы как представлено на рисунке. (Рис.  3.5.11.3.6‑5)
[image: ][image: ][image: ]
[bookmark: _Ref136617800]Рис.  3.5.11.3.6‑5 Передача прав администратора боту

6. Зайдите в Telegram-уведомления в «Редактор Telegram-каналов». (Рис.  3.5.11.3.6‑6)
[image: ]
[bookmark: _Ref179535128]Рис.  3.5.11.3.6‑6 Кнопка вызова редактора Telegram-канала

7. В редакторе телеграмм каналов нажмите «получить идентификатор Telegram закрытой группы». (Рис.  3.5.11.3.6‑7)
[image: ]
[bookmark: _Ref179535145]Рис.  3.5.11.3.6‑7 Кнопка «Получить идентификатор Telegram закрытой группы»
8. В поле (1) введите идентификатор телеграмм бота (с правами администратора закрытой группы), в поле (2) введите название закрытой группы. (Рис.  3.5.11.3.6‑8) 
9. Затем в клиенте Telegram, напишите любую фразу в закрытой группе, чтобы бот-администратор мог зафиксировать идентификатор группы. Нажмите поиск (3) и в виджете (4) появятся обнаруженные идентификаторы (должно быть одно). Затем нажмите скопировать в буфер обмена (5). (Рис.  3.5.11.3.6‑9)
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[bookmark: _Ref179535178]Рис.  3.5.11.3.6‑8 Окно получения идентификатора группы

[image: ]
[bookmark: _Ref179535341]Рис.  3.5.11.3.6‑9 Клиент Telegram,группа

10.  Далее, для создания канала Telegram-уведомлений в клиенте нужно выполнить некоторые действия из п. 3.5.11.3.4 и п. 3.5.11.3.5.
Зайдите в Telegram уведомления в «редактор Telegram-каналов». (Рис.  3.5.11.3.6‑10)
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[bookmark: _Ref179539806]Рис.  3.5.11.3.6‑10 Кнопка вызова «Редактора Telegram-каналов»

11.  В редакторе телеграмм каналов нажмите «Добавить Telegram-канал». (Рис.  3.5.11.3.6‑11)
[image: ]
[bookmark: _Ref179539818]Рис.  3.5.11.3.6‑11 Окно «Редактор Telegram-каналов»

12.  В поле «идентификатор Telegram-канала» вставьте скопированный идентификатор закрытой группы, заполните остальные поля и нажмите принять. (Рис.  3.5.11.3.6‑12)
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[bookmark: _Ref179539829]Рис.  3.5.11.3.6‑12 Добавление Telegram-канала

[bookmark: _Ref139387420][bookmark: _Ref139387870][bookmark: _Toc185321624]Подсистема «Email-уведомления»
Подсистема Email-уведомлений позволяет организовать уведомления с помощью электронной почты (SMTP-сервер).
[bookmark: _Toc185321625]Настройки email-уведомлений
Для настройки email-уведомлений на вкладке «Уведомления» перейти в подвкладку «Адресаты» в режиме «Центральный сервер» нажмите кнопку «Добавить сотрудника». Откроется диалоговое окно, в котором необходимо указать данные о пользователе. (Рис.  3.5.11.4.1‑1)
[image: ]
[bookmark: _Ref183617289] Рис.  3.5.11.4.1‑1 Настройка сервиса email-уведомлений

Далее требуется добавить адресата, для этого нужно нажать соответствующую кнопку «Добавить адресата». В открывшемся окне  выбрать сотрудника и указать Email-адрес. (Рис.  3.5.11.4.1‑2)
[image: ]
[bookmark: _Ref183617330]Рис.  3.5.11.4.1‑2 Окно «Добавление контакта»

Далее, следует настроить сервис Email-уведомлений, для этого необходимо нажать соответствующую кнопку. Данный этап необязательный к выполнению, но может быть необходим для обеспечения безопасности вашего сервера. (Рис.  3.5.11.4.1‑3)
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[bookmark: _Ref183617404]Рис.  3.5.11.4.1‑3 «Настройки сервиса email-уведомлений»

Конечный вариант страницы будет выглядеть следующим образом (Рис.  3.5.11.4.1‑4).
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 Рис.  3.5.11.4.1‑4 Вкладка «Адресаты»

[bookmark: _Toc185321626]Создание email-подписки
Для создания email-подписки на вкладке «Уведомления» подвкладке «Email» нажмите кнопку «Добавить подписку на уведомление». Откроется диалоговое окно, в котором необходимо указать тип события, адресата, тип подписки (зона или камера) и указать зону или камеру. (Рис.  3.5.11.4.2‑1)
[image: ]
[bookmark: _Ref183617497] Рис.  3.5.11.4.2‑1 Добавление email-подписки на событие

По кнопке «Настройка содержимого уведомления» можно добавить описание и изменить отображаемые данные. (Рис.  3.5.11.4.2‑2)
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[bookmark: _Ref183617792] Рис.  3.5.11.4.2‑2 Окно «Редактирование формы уведомлений email и telegram»

[bookmark: _Toc185321627]Просмотр имеющихся email –подписок
На рисунке (Рис.  3.5.11.4.3‑1) представлено окно просмотра имеющихся email-подписок.
[image: ]
[bookmark: _Ref183617862] Рис.  3.5.11.4.3‑1 Список e-mail-подписок на уведомления о событиях

[bookmark: _Toc185321628]Подсистема «Мобильные уведомления»
В разработке.
[bookmark: _Ref139387890][bookmark: _Toc185321629]Подсистема «Рассылка отчётов»
Подсистема Рассылка отчётов позволяет организовать доставку отчётов с помощью электронной почты. Для настройки рассылки отчётов используются вкладки «Уведомления»->«Шаблоны и настройки отчётов» и «Уведомления»->«Подписки и расписания отправки».
[bookmark: _Toc185321630]Добавление Шаблона расписания
На вкладке «Уведомления» в подвкладке «Шаблоны и настройки отчётов» в левой части нажать кнопку «Добавить шаблон расписания отправки». В появившемся окне необходимо указать название шаблона, время и периодичность отправки, как показано на рисунке (Рис.  3.5.11.6.1‑1). Для добавления нажмите кнопку «Принять».
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[bookmark: _Ref183618079] Рис.  3.5.11.6.1‑1 Добавление шаблона расписания

[bookmark: _Toc185321631]Добавление Настройки отчёта
На вкладке «Уведомления» подвкладке «Шаблоны и настройки отчётов» в правой части нажать кнопку «Добавить настройки отчёта». В появившемся окне необходимо указать название настройки отчёта, выбрать тип отчёта и заполнить остальные поля, характерные выбранному типу отчёта, как показано на рисунке (Рис.  3.5.11.6.2‑1). Для добавления нажмите кнопку «Принять».
[image: ]
[bookmark: _Ref183618176] Рис.  3.5.11.6.2‑1 Добавление настройки отчёта

[bookmark: _Toc185321632]Добавление расписания отправки
На вкладке «Уведомления» в подвкладке «Подписки и расписания отправки» в правой части нажать кнопку «Добавить расписание отправки». В появившемся окне необходимо выбрать расписание отправки и тип отчёта из ранее добавленных, как показано на рисунке (Рис.  3.5.11.6.3‑1). Для добавления нажмите кнопку «Принять». 
[image: ]
[bookmark: _Ref183618267] Рис.  3.5.11.6.3‑1 Добавление расписания отправки

[bookmark: _Toc185321633]Добавление подписки
На вкладке «Уведомления» в подвкладке «Подписки и расписания отправки» в левой части нажать кнопку «Добавить подписку». В появившемся окне необходимо выбрать расписание отправки и адресата из ранее добавленных, как показано на рисунке (Рис.  3.5.11.6.4‑1). Для добавления нажмите кнопку «Принять».
[image: ]
[bookmark: _Ref183618550] Рис.  3.5.11.6.4‑1 Добавление подписки

[bookmark: _Toc185321634]Подсистема «Реле»
Подсистема позволяет отправлять сигнал о возникновении тревожного события на устройство реле. (Рис. 3.5.11.7‑1)
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[bookmark: _Ref184660093] Рис. 3.5.11.7‑1 Общий вид подвкладки «Реле»

Подвкладка «Реле» имеет схожий интерфейс с подвкладкой «Telegram» и первым делом необходимо добавить устройство. Нажать кнопку «Редактор релейных блоков». После открытия окна редактора нажать кнопку «Добавить релейный блок». В открывшемся окне необходимо прописать сетевой адрес устройства, задать название и указать логин и пароль доступа к нему. По завершению нажать кнопку «Принять» и закрыть окно редактора. (Рис. 3.5.11.7‑2)
[image: ]
[bookmark: _Ref184808143] Рис. 3.5.11.7‑2 Окна «Редактор релейных блоков» и «Добавить релейный блок»
После добавления устройства реле необходимо создать подписку. Для создания подписки нужно нажать кнопку «Добавить реле подписку» на подвкладке «Реле». В появившемся окне выбрать тип события и режим включения определяющий, когда после возникновения события будет включаться реле. Выбрать камеры из списка «Зоны и камеры» и настроить расписание в таблице «Расписание рассылки». Некоторые типы событий имеют индивидуальные настройки.  (Рис. 3.5.11.7‑3)
[image: ]
[bookmark: _Ref184828921] Рис. 3.5.11.7‑3 Окно «Добавить реле-подписку»

В конце остаётся настроить работу реле, для этого в таблице «Реле» окна «Добавить реле подписку» нажать кнопку «Добавить». В открывшемся окне выбрать устройство, номер реле из блока и длительность состояния активности после возникновения события. После настройки нажать кнопки «Принять» в открытых окнах. (Рис. 3.5.11.7‑4)
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[bookmark: _Ref184830141] Рис. 3.5.11.7‑4 Окно «Реле»

Готовая подписка появится в таблице на подвкладке «Реле», где её можно будет удалить или редактировать по кнопкам в строке с ней. (Рис. 3.5.11.7‑1)
[bookmark: _Toc185321635]Элементы подсистемы «Рассылка отчётов»
Контроль элементов подсистемы отчётов, а именно Шаблонов расписания отправки и Настроек отчётов, Подписок и Расписаний отправки, можно производить на вкладках «Уведомления»->«Шаблоны и настройки отчётов» и «Уведомления»->«Подписки и расписания отправки» соответственно. Для редактирования и удаления элементов используются кнопки «Редактировать» и «Удалить», располагающиеся в строках с названиями элементов. По нажатию на кнопку «Редактировать» откроется соответствующее диалоговое окно.
[bookmark: _Toc185321636]Подсистема «Рассылка статистики»
Вкладка предназначена для настройки рассылки статистики по событиям, сформированным в ходе работы интеллектуальных модулей. 
Для настройки необходимо перейти в Администрирование->Уведомления->Рассылка статистики. (Рис. 3.5.11.8‑1)
[image: ]
[bookmark: _Ref183618811] Рис. 3.5.11.8‑1 Расположение подвкладки «Рассылка статистики»

По кнопке «Добавить телеграм рассылку статистики» откроется соответствующее окно, где будет происходить создание подписки. (Рис. 3.5.11.8‑2)
[image: ]
[bookmark: _Ref183618855] Рис. 3.5.11.8‑2 Окно «Добавить телеграм рассылку статистики»

Следующими действиями необходимо указать идентификатор бота и канала, аналогично тому, как сделано на рисунке (Рис. 3.5.11.8‑3). Установить желаемое расписание рассылки. Указать камеры. Указать типы событий. Указать глубину запроса событий.
[image: ]
[bookmark: _Ref183618982] Рис. 3.5.11.8‑3 Пример готового заполнения

По завершению настройки подписки, итоговый внешний вид таблицы будет выглядеть следующим образом. (Рис. 3.5.11.8‑4)
[image: ]
[bookmark: _Ref183619025] Рис. 3.5.11.8‑4 Таблица с готовой подпиской

[bookmark: _Ref137833874][bookmark: _Toc185321637]Вкладка «Лицензирование»
В данной вкладке отображается активная лицензия и её ограничения (Рис.  3.5.12‑1). При превышении допустимых лицензией лимитов (например, подключение больше заданного количества камер) в клиенте будет доступна только вкладка «Лицензирование» и соответствующая вкладка для устранения превышения количества объектов разрешенных установленным лицензионным ключом.
Система предусматривает два варианта лицензирования: с файлом лицензии, привязанным к конкретному серверу (центральный процессор и материнская плата) и файлом лицензии, привязанным к аппаратному ключу.
Для получения файла лицензии, привязанного к серверу, необходимо отправить поставщику хеш-ключ аппаратной части, на которой установлена серверная часть программного обеспечения. Хеш-ключ аппаратной части отображается в поле ID сервера, и может быть скопирован в системный буфер обмена кнопкой «Скопировать ID ОС».
ВАЖНО: файл лицензии, сгенерированный на основе ID сервера будет активироваться только на том же сервере. В случае замены центрального процессора или материнской платы, ID сервера изменится и файл лицензии необходимо перегенерировать.
Файл лицензии, работающий с аппаратным ключом, будет признан действительным на любом сервере, в USB-разъём которого вставлен соответствующий аппаратный ключ. Проверка наличия подключенного аппаратного ключа производится в произвольные моменты времени работы системы, в случае его отсутствия работа большинства функций системы будет остановлена.
Для загрузки файла-лицензии предназначена кнопка «Добавить лицензию на ОС»
[image: ]
[bookmark: _Ref183619128]Рис.  3.5.12‑1 Вкладка «Лицензирование»

[bookmark: _Ref139388867][bookmark: _Toc185321638]Подсистема «Очистка БД»
Подсистема предназначена для освобождения памяти занимаемой различными данными сформированными видеосистемой хранимых в БД (в данном случае БД основного сервера), такие как:
· Распознавание, очистка распознанных лиц.
· Действия пользователей, очистка КЭШ логов
· Обработка события, очистка логов обработки событий
· События, очистка событий видеосистемы 
· Протокол отправки, очистка логирования отправки
· Протокол, очистка логов действия пользователей
· Оповещение, очистка логов оповещения
Для того чтобы добавить задание, нужно нажать кнопку под номером (1), как показано на рисунке (Рис.  3.5.13‑1). После откроется окно «Добавить пункт в расписание очистки БД» (2).
В окне добавления расписания, в первом выпадающем списке (3) «База данных» представлены БД.
В выпадающем списке под номером (4) представлены таблицы, в которых будет производиться очистка.
В блоке «Расписание» (5) задается время и день недели в который будет выполняться очистка заданной таблицы. 
В блоке «Очистка» (6) можно выбрать между полной очисткой или очисткой по глубине дней.
ВАЖНО: Блок «Расписание» обязателен к заполнению, если его не заполнить, задание будет неактивно. Если выставить 20 дней, то очистка будет работать в выставленный в блоке «Расписание» день и время, и очистит все данные заданной таблицы свыше 20 дней от дня расписания чистки. Также для предотвращения переполнения системного диска, следует настроить чистку по всем таблицам, глубина дней является параметром на усмотрение пользователя. (Рис.  3.5.13‑1)
[image: ]
[bookmark: _Ref137131791]Рис.  3.5.13‑1 Вкладка «Очистка БД»

[bookmark: _Toc185321639]«База лиц» дублёр ОС
Данная вкладка частично дублирует функционал «Базы лиц» режима «Центральный сервер» (п. 3.14.8) и предназначена для просмотра групп и карточек лиц, доступных данному серверу. (Рис. 3.6‑1)
[image: ]
[bookmark: _Ref183619977]Рис. 3.6‑1 Вкладка «База лиц»

[bookmark: _Toc185321640]Вкладка «Основные серверы»
Во вкладке можно добавить параметры подключения к другим серверам под разными пользователями. Данная функция призвана упростить работу с несколькими серверами, и позволяет перемещаться между ними, не прибегая к повторной авторизации за счет предзаданных параметров пользователя добавленных в данное клиентское приложение. (Рис. 3.7‑1)
[image: ]
[bookmark: _Ref137137947]Рис. 3.7‑1 Вкладка «Основные серверы»

Для того чтобы задать параметры подключения необходимо нажать кнопку «Добавить запись». В открывшемся окне (Рис. 3.7‑2) будут следующие строки ввода:
· «Название» – главная строка, отображаемая в таблице «Основные сервера» в боковой панели клиентского приложения.
· «IP-адрес» – здесь нужно указать IP адрес сервера, к которому будет совершаться удаленное подключение клиента.
· «Логин» и «Пароль» – пользователь с таким логином и паролем должен быть создан на сервере, к которому будет происходить подключение.
· «Порт» – задает порт, по которому будет происходить подключение.
ВАЖНО: клиентское приложение для подключения к ОС использует порт  65000, а для ЦС 65101.
· «Роль» – роль пользователя, под которым будет происходить вход.
По завершению заполнения полей, нажать кнопку применить.
[image: ]
[bookmark: _Ref183620248]Рис. 3.7‑2 Пример заполнения параметров подключения

Добавленный сервер отобразится в боковой панели «Панель выбора режима работы» в таблице «Основные серверы» (Рис. 3.7‑3). В целях безопасности, из данных о сервере отображаются лишь: «Имя», «Адрес» и «Роль».
[image: ]
[bookmark: _Ref183620294]Рис. 3.7‑3 Таблица «Основные серверы»

[bookmark: _Ref171961394][bookmark: _Toc185321641]Режим «Наблюдение»
Режим «Наблюдение» предназначен для отображения и просмотра трансляции с камер и обработки событий.
[bookmark: _Toc185321642]Добавление камеры для просмотра
Просмотр камеры производится перетаскиванием нужной камеры (см. Рис.  3.8.1‑1) из дерева объектов (2) в рабочую область Клиента (1).
[image: ]
[bookmark: _Ref138165221]Рис.  3.8.1‑1 Добавление камеры для просмотра

В результате в рабочей области отобразится видеопоток с выбранной камеры (Рис.  3.8.2‑1).
Просмотр план-карты производится аналогично с просмотром камер, перетаскиванием нужной план-карты (см. Рис.  3.8.1‑2) из дерева объектов в рабочую область Клиента.
[image: ]
[bookmark: _Ref185256966]Рис.  3.8.1‑2 Добавление план-карты для просмотра

В результате в рабочей области отобразится план-карта с прикрепленными к ней объектами. Для перехода к план-карте прикрепленной к просматриваемой необходимо два раза кликнуть по её миниатюре (1). Одинарным кликом по объекту камеры открывается окно с превью трансляции с камеры (2). (Рис.  3.8.1‑3)
[image: ]
[bookmark: _Ref185257985]Рис.  3.8.1‑3 Отображение план-карты и превью трансляции

Подобно тому, как камеры накидываются из дерева объектов, можно потянуть за пиктограмму камеры, и перетащить её в ячейку для просмотра. (Рис.  3.8.1‑4)
[image: ]
[bookmark: _Ref185258042]Рис.  3.8.1‑4 Добавление камеры для просмотра из план-карты

[bookmark: _Toc185321643]Элементы управления живым видео
[image: ]
[bookmark: _Ref136870010]Рис.  3.8.2‑1 Отображение живого видео

Все индикаторы и элементы управления текущим видеопотоком располагаются непосредственно поверх видеоизображения.
В левом верхнем углу находятся индикаторы текущей камеры и потока (основной или дополнительный) [image: ]
В правом верхнем углу видеопотока находятся следующие индикаторы:

 – индикатор количества событий плагинов, всего и обработанных;
[image: ] – текущие настройки перекодирования видеопотока между сервером и клиентом. Доступные значения: «Исходный кодек», H.264, MJPEG, RGB. Перекодирование задаётся в окне настроек клиента.

 – индикатор записи видеопотока в архив. Красный индикатор указывает статус основного потока, жёлтый – дополнительного.
При перемещении указателя мышь в нижнюю часть видеопотока, отображается полупрозрачная панель, содержащая следующие элементы управления:
[image: ] – завершить трансляцию текущей камеры и освободить рабочую область; 
[image: ] – сделать скриншот текущего изображения;

 – просмотр архива данного видеопотока;

 – развернуть текущий видеопоток на весь экран;

 – управление громкостью;
 – скрыть/показать виджеты телепортов

 – меню дополнительных функций:

Стоп – дублёр кнопки 

Архив – дублёр кнопки 

Полный экран – дублёр кнопки 

Снимок экрана – дублёр кнопки 
Пропорции - переключает пропорции изображения между оригинальными пропорциями, получаемыми с видеокамеры, и пропорциями рабочей области Клиента (видеоизображение растягивается на всю рабочую область).

Звук – дублёр кнопки .
[bookmark: _Ref183708369][bookmark: _Ref183708856][bookmark: _Toc185321644]Просмотр архива в режиме «Наблюдение»
Все проигрыватели приложения Клиент имеют общий унифицированный вид работы с архивом. Инструкция работы с представленным проигрывателем применима и к остальным.
[image: ]
Рис.  3.8.3‑1 Просмотр архива в режиме «Наблюдение»

При просмотре архива в режиме «Наблюдение» элементы управления и индикаторы находятся поверх видеоизображения. В верхней части экрана находятся индикаторы камеры (название), название кодека и потока (основной или дополнительный).
В нижней части изображения находится всплывающая панель управления просмотром архива.
Панель управления просмотром архива разделена на две части. В нижней части панели расположена временная шкала, на которой светло-серым цветом отмечены диапазоны времени, для которых имеется архивная запись. Для перехода к требуемому моменту необходимо кликнуть мышью в требуемое время на шкале. Перемещаться по таймлану можно с помощью колесика мыши или указав необходимую дату в календаре.
В верхней части панели управления просмотром архива находятся следующие элементы управления:
 – перемотать к предыдущей видеозаписи;
– перемотать к следующей видеозаписи;

 – перемотать на 10 секунд назад;

 – перемотать на 10 секунд вперёд;

 – поставить воспроизведение архива на паузу;

 – завершить работу с данной камерой и освободить рабочую область;

 – открывает календарь, для выбора даты и времени точки воспроизведения (ползунка) на временной шкале (Рис.  3.6.3‑2);
[image: ]
[bookmark: _Ref136870387]Рис.  3.8.3‑2 Выбор даты и времени середины временной шкалы архива


 – кратность скорости воспроизведения архива (x1,x2,x4,x8,x16);

 – скрыть/отобразить шкалу времени;

 – вернуться в режим просмотра живого видео;

 – развернуть видео на весь экран;

 – сохранить фрагмент видео (экспорт п. 3.12);

 – сделать скриншот текущего изображения;
 – скрыть/показать виджеты телепортов;
– поиск по скриншотам, быстрый поиск изменений в кадре (лента скришотов п. 3.9.1);

– вызов меню дополнительных функций дублирующих кнопки управления. (Рис.  3.8.3‑3)
В меню дополнительных функций есть две функции представленные только там:
«Интервал» – функция позволяет изменить интервал отображаемого таймлайна. Изменить интервал так же можно с помощью клавиши Ctrl+колесико мыши.
«Режим "На паузе"» – в неактивном состоянии при переходах по таймлайну сразу происходит проигрывание. В активном же состоянии будет подгружаться стоп кадр без последующего проигрывания, пока не будет нажата кнопка «Играть».
[image: ]
[bookmark: _Ref185265504]Рис.  3.8.3‑3 Меню дополнительных функций

[bookmark: _Ref138239794][bookmark: _Ref171960122][bookmark: _Ref171960195][bookmark: _Toc185321645] «Раскладки» и «профили»
Клиент позволяет разделять рабочую область на подобласти, каждая из которых предоставляет полноценный функционал проигрывателя для работы с видеопотоком (Рис.  3.8.4‑1).
[image: ]
[bookmark: _Ref136870435]Рис.  3.8.4‑1 «Раскладки»

Выбор текущей раскладки производится в полностью раскрытой панели выбора режима работы (Рис. 3.4‑3). Работа с видео в каждой из ячеек производится аналогично работе в рабочей области.
Ячейки с размещёнными на них видеопотоками составляют профиль. Данная конфигурация может быть сохранена для последующей быстрой загрузки или автоматической загрузки при старте клиента.
Для сохранения профиля нужно нажать кнопку «Сохранить профиль» (1) (Рис.  3.8.4‑2) и в появившемся окне (2) ввести название профиля.

[bookmark: _Ref136872517]Рис.  3.8.4‑2 Сохранение профиля


Для того, что бы применить ранее сохранённый профиль, необходимо в панели выбора режимов (Рис.  3.8.4‑3) открыть окно настроек, нажав (1) кнопку , после чего во вкладке профили (2) выбрать нужный профиль и нажать кнопку «Сделать текущим» (3).

[bookmark: _Ref136872581]Рис.  3.8.4‑3 Сохранение профиля как текущего

Текущий профиль будет автоматически загружаться при старте Клиента.
· Также стоит ознакомиться с «Редактором раскладок».
Чтобы попасть в «Редактор раскладок», нужно перейти в боковую панель выбора режима работы, там перейти в режим «Администрирование» и среди вкладок выбрать нужную нам вкладку. (Рис.  3.8.4‑4)
[image: ]
[bookmark: _Ref136872629]Рис.  3.8.4‑4 Редактор раскладок

Для того чтобы создать новую раскладку, нужно нажать кнопку «Новый». Если же требуется изменить уже имеющуюся раскладку, то нужно выбрать  раскладку в дереве объектов вверху страницы. 
Для удаления также необходимо выбирать раскладку в дереве объектов, но в конце нужно нажать кнопку «Удалить». Чтобы построить сетку,  нужно выбрать количество «столбцов» и «строк» из выпадающих списков с соответствующими названиями в правой части страницы. Для того чтобы поменять конфигурацию ячеек необходимо зажать Ctrl и ЛКМ выбрать одну или несколько ячеек, после чего нажать кнопку «Объединить». Чтобы вернуться к исходному варианту, нужно нажать «Разъединить все». По завершению редактирования, чтобы сохранить раскладку, требуется задать имя в соответствующем поле для ввода и, по желанию, сделать описание. В конце, нужно нажать кнопку «Сохранить».
[bookmark: _Toc185321646]«Лента событий»
Лента событий – элемент пользовательского интерфейса, отображающий сведения (текстовые и графические) о событиях, генерируемых плагинами для всех камер, отображаемых в данный момент на раскладке. Для отображения ленты необходимо либо кликнуть по кнопке «Событий» внизу справа, или дважды кликнуть по счетчику событий внутри проигрывателя, или потянуть за кнопку отображения ленты или дважды кликнуть по ней. (Рис.  3.8.5‑1)

[bookmark: _Ref136873296]Рис.  3.8.5‑1 Кнопка отображения ленты событий

В верхней части ленты событий (Рис.  3.8.5‑2) находятся фильтры, позволяющие просматривать события от выбранных камер или выбранных типов событий. Чекбокс «Подробный вид» включает\выключает полный и сокращённый варианты отображения информации о событиях. Сокращённый вариант позволяет одновременно отображать информацию о большем количестве событий. Чекбокс «Прозрачный вид» делает ленту прозрачной. Ниже располагаются блоки информации по событиям в хронологическом порядке.
[image: ]
[bookmark: _Ref183623052]Рис.  3.8.5‑2 Лента событий

Двойной клик ЛКМ по событию в ленте событий отобразится окно расширенной информации, содержащее, в том числе текстовое описание и скриншот, в случае наличия (Рис.  3.8.5‑3).
[image: ]
[bookmark: _Ref136873429]Рис.  3.8.5‑3 Просмотр описания события

[bookmark: _Toc185321647]«Титрователь»
Титрователь – скрываемый элемент пользовательского интерфейса, входящий в состав каждой ячейки с проигрывателем раскладки и предназначенный для отображения событий видеопотока данного элемента раскладки. 
Титрователь имеет два режима – рядом с видеопотоком и полупрозрачный поверх видеоизображения. Переключение производится кнопкой (1).
Титрователь имеет фильтр источников событий (2), который позволяет выводить только требуемые события или все по данному видеопотоку. 
Для отображения титрователя нужно потянуть мышью вправо за край изображения (3), как отмечено стрелкой на рисунке. (Рис.  3.8.6‑1)

[bookmark: _Ref136873568]Рис.  3.8.6‑1 «Титрователь»

[bookmark: _Ref171961631][bookmark: _Toc185321648]Режим «Архив»
Окно режима «Архив» показано на рисунке (Рис. 3.9‑1).
[image: ]
[bookmark: _Ref136873692]Рис. 3.9‑1 Режим «Архив»

Режим «Архив» предназначен для просмотра архивных видеозаписей. Принципы работы и элементы управления аналогичны режиму «Наблюдение». Дополнительным элементом управления является шкала времени в нижней части экрана, содержащая отметки (синим цветом) интервалов времени для каждой камеры, для которых доступны архивные записи.

 – данные элементы задают дату и время точки на временной шкале (ползунка), а также видимый временной промежуток. Видимый временной промежуток также возможно отрегулировать через зажатый CTRL и прокрутку колесика мыши с наведенным курсором на шкалу времени.

 – перематывает архив всех камер на 10 секунд назад;

 – ставит на паузу архивы всех камер;

- перематывает архив всех камер на 10 секунд вперёд;

 – кратность скорости воспроизведение архива всех камер(х1,х2,х4,х8,х16).
[bookmark: _Ref183684566][bookmark: _Toc185321649]«Лента скриншотов»
Внутри проигрывателя в режиме «Архив» присутствуют те же элементы управления, что и в режиме «Наблюдение».
Элементы управления «Лента скриншотов» (см. Рис.  3.9.1‑1) предназначены для быстрого поиска изменений в кадре за значительный промежуток времени. 
[image: ]
[bookmark: _Ref183686061]Рис.  3.9.1‑1 «Лента скриншотов»

Для работы с лентой скриншотов необходимо ознакомиться с её элементами управления (Рис.  3.9.1‑2):
Элементы управления ленты скриншотов:
 – открывает ленту. 
[image: ] – Временной диапазон.
 - начать поиск.
 – вернуться к предыдущему временному шагу.
 – перейти к следующему временному шагу.
 – возвращает к выбору временного диапазона.
[image: ] – чекбокс, позволяющий включить или выключить отображение окна скриншотов.
[image: ]
[bookmark: _Ref183686119]Рис.  3.9.1‑2 «Лента скриншотов» поиск

Для того чтобы начать, нужно открыть «Ленту скриншотов» [image: ] и задать временной диапазон (он должен иметь записанный архив), после чего нажать [image: ]. Далее, в ленте появятся превью (маленькие изображения скриншотов) с временными точками. В случае если необходимо поменять дату и время, для возвращения к выбору временного диапазона необходимо воспользоваться кнопкой [image: ].
При наведении на превью курсора, открывается окно с скриншотом, которое можно отключить с помощью чекбокса [image: ].
Двойным кликом ЛКМ по превью будет сделан временной шаг, в зависимости от  временного диапазона их может быть несколько. Для возвращения на тот или иной шаг, нужно использовать кнопки [image: ][image: ].
Чтобы начало играть видео из архива, по завершению переходов, нужно кликнуть ПКМ по превью в нужном временном промежутке. 
[bookmark: _Toc185321650]Режим Аналитика
Режим аналитика предназначен для работы с событиями, генерируемыми плагинами. 
[bookmark: _Toc185321651]Вкладка «Поиск видео»
Данная вкладка позволяет находить и просматривать видео по заданным критериям. Общий вид вкладки представлен на рисунке (Рис.  3.10.1‑1).
[image: Screenshot_2]
[bookmark: _Ref183686291]Рис.  3.10.1‑1 Режим «Аналитика» вкладка «Поиск видео»

В качестве критериев выступают, диапазон даты/времени, типы событий, камеры, номер карточки в базе данных шоплифтеров.
Заполнив требуемые критерии, нужно нажать кнопку «Поиск», после чего система выведет список найденных фрагментов, сгруппированных по камерам. Перед поиском также возможно задать выборку по камерам или событиям, а в случае необходимости, поиск можно отменить нажатием кнопки «Отмена поиска».
Важно: поиск видео может занять длительное время при большом количестве выбранных камер и/или их недоступности.
Для просмотра видеофрагмента, его нужно перенести из списка найденных в рабочую область, аналогично включению камеры во вкладке «Наблюдение».
Для сохранения выбранного фрагмента предназначена кнопка «Экспорт видео» (п. 3.12).
[bookmark: _Ref137657236][bookmark: _Toc185321652]Вкладка «Отчёты по событиям»
Вкладка предназначена для формирования печатных отчётов по различным типам событий за заданный период времени. Пример отчёта представлен на рисунке (Рис.  3.10.2‑1).
[image: ]
[bookmark: _Ref136875079]Рис.  3.10.2‑1 Отчёт по событиям

Для формирования отчёта нужно выбрать один или несколько типов событий в выпадающем списке (Рис.  3.10.2‑2).


[bookmark: _Ref136875054]Рис.  3.10.2‑2 Выбор типов событий для включения в отчёт

Выбрать желаемые камеры из следующего выпадающего списка, с которых будут браться события. (Рис.  3.10.2‑3)
[image: ]
[bookmark: _Ref183686628]Рис.  3.10.2‑3 Выбор фильтра камер

Далее, следует задать диапазон времени/дат в полях «от» и «до», после чего нажать кнопку «Сформировать отчёт». Сформированный отчёт можно сохранить в форматах PDF и XLSX.
Также в нижней части боковой панели можно задать необходимые данные о событии для включения в отчёт, которые будут отражены при перестроении (Рис.  3.10.2‑4).
[image: ]
[bookmark: _Ref136875187]Рис.  3.10.2‑4 Выбор типов данных о событии для включения в отчёт

[bookmark: _Ref137657237][bookmark: _Ref137809965][bookmark: _Toc185321653]Вкладка «Отчёты по распознаванию лиц»
Специализированный отчёт по распознаванию лиц предоставляет более подробную информацию, по сравнению с отчётом по событию «Распознавание». В частности, в данный отчёт дополнительно входят данные эталона – фото эталона, данные карточки (ФИО, возраст, должность, комментарий) и степень схожести лица в кадре с эталоном. Пример отчёта представлен на рисунке (Рис.  3.10.3‑1). 
[image: Screenshot_1]
[bookmark: _Ref136875422]Рис.  3.10.3‑1 Отчёт по распознаванию лиц

[bookmark: _Toc185321654]Вкладка «Поиск лиц»
Поиск лиц предназначен для поиска лица человека среди всех событий детектирования лица по эталонной фотографии за заданный период (Рис.  3.10.4‑1). Основные параметры: диапазон дат/времени, «Порог детектирования» - задаёт точность определения лица в эталоне, «Порог распознавания» – определяет, насколько строго система будет сравнивать лица из БД с эталоном.


[bookmark: _Ref183687600]Рис.  3.10.4‑1 Вкладка «Поиск лиц»

[bookmark: _Toc185321655]Вкладка «Отчёт по посещаемости»
Отчёт по посещаемости предназначен для подсчёта, контроля и просмотра посещений. Выдаваемая информация включает в себя: количество задетектированных лиц за выбранный период времени, сколько лиц вошло и не вошло в отчёт, количество  посещений, дату и время, фото и видеофрагмент.
Общий вид вкладки представлен на рисунке ниже. (см. Рис.  3.10.5‑1)
[image: ]
[bookmark: _Ref183701381]Рис.  3.10.5‑1 Вкладка «Отчёт по посещаемости»

Блоки параметров поиска (Рис.  3.10.5‑2):
· (1) Блоки «Период посещаемости» и «Камеры» задают диапазон поиска событий детектирования лиц и камеры для входа и выхода. Следующий порядковый номер посещения этим же лицом (группировка по лицу) будет считаться при условии, что  это лицо было задетектировано последовательно на камерах на вход и на выход с соблюдением заданных параметров.
· (2) Блок настроек «Модуль распознавания» отвечает за режим обработки исключений и установку порога распознавания схожести с эталонами группы исключений. 
Первый порог – порог похожести лиц при сравнении друг с другом для признания их одним человеком. Чем выше порог, тем более похожими должны быть лица.
Второй порог (исключения) – порог сравнения лиц с группой исключений. Чем больше порог, тем более достоверные результаты должны быть по сопоставлению с лицами из группы исключения. Лица, совпавшие с группой исключений, в результаты поиска не включаются.
Чекбокс «Строгое удаление исключений» – отвечает за следующие режимы отсеивания исключений: 
 – лица, похожие на лица из группы исключений не участвуют в построении группировок посещений.
 – исключаются все группировки посещений в отчёте, в которых найдено хоть одно лицо из группы исключений.
· (3) В блоке «Параметры» задаются минимальное количество детекций для группировки одного лица, а так же два параметра:
Интервал между посещениями – при разнице по времени между одним и последующим другим событием детектирования лица превышающей заданный параметр, вторая детекция будет считаться следующим посещением и ей будет присвоен соответствующий номер.
 Интервал между детекциями – отсеивает события детектирования лица в рамках группировки. При поиске в результат не идут события, которые идут с меньшим интервалом, чем заданный.
· (4) Блоки «Параметры пола/возраста» – если в параметрах модуля распознавания включено определение пола и возраста, то можно осуществлять поиск с их учётом. В неактивном состоянии чекбокса «Использовать параметры» поиск осуществляется без учёта пола/возраста детектируемого лица.
· (5) Ниже представлена сводная информационная панель о результатах поиска.
[image: ]
[bookmark: _Ref183706837]Рис.  3.10.5‑2 Блоки параметров поиска

Элементы управления построения отчёта:
[image: ] – по кнопке вызывается окно со списком предыдущих построенных отчётов.
[image: ] –  кнопка запускает генерацию отчёта.
[image: ] – по кнопке обновляется сгенерированный отчёт с учётом удаленных в нём группировок и детекций.
[image: ] – по кнопке раскрываются всё группировки отчёта.
[image: ] – кнопка позволяет сохранить построенный отчёт в форматах XLSX и PDF.
[image: ] – кнопка позволяет сохранить сводный отчёт по дням недели.
[image: ] – кнопка позволяет сохранить сводный отчёт с шагом неделя/месяц/год.
В таблице с отчётом, помимо столбцов с информации о группировке и содержащихся в ней событий детектирования, есть кнопки «Фото» и «Видео», позволяющие посмотреть стопкадр события и видеофрагмент.  Чтобы конкретное событие не участвовало в пересчёте и не сохранялось в отчёт, строку с ним можно удалить по соответствующей кнопке.
С функциями плеера и как с ним работать, можно ознакомиться в п. 3.8.3.
[image: ]
Рис.  3.10.5‑3 Вкладка «Отчёт по посещаемости» в развертке

[bookmark: _Toc185321656]Вкладка «Интерактивный отчёт»
Функционала интерактивного отчёта позволяет отсмотреть маршрут предполагаемого нарушителя и сформировать отчётность. (Рис.  3.10.6‑1)


[bookmark: _Ref183708729]Рис.  3.10.6‑1 Вкладка «Интерактивный отчёт»

Данный отчёт работает с плеером подобным тому, что представлен в режиме «Наблюдение» (п. 3.8.3) и включает в себя следующие элементы управления (Рис.  3.10.6‑2):
· Дерево объектов содержащее план-карты (1).
По аналогии с камерами в режиме «Наблюдение», план-карты перетаскиваются в рабочую область (2).
· Рабочая область, предназначенная для открытия план-карт (2).
·  – камера.
Кликнув по камере ЛКМ, открывается окошко с живым видео с этой камеры.
· [image: ] – используемая камера.
Выделяется после перетаскивания в рабочую область (3).
· [image: ] – миниатюра план-карты.
Позволяет сделать переход по двойному клику ЛКМ.
[image: ]
[bookmark: _Ref183709078]Рис.  3.10.6‑2 Рабочая область «План-карт»

· Рабочая область, предназначенная для открытия архива с камер (3). (Рис.  3.10.6‑3)
Данная область имеет подобный функционал проигрывателей из режимов «Архив» и «Наблюдения».
[image: ]
[bookmark: _Ref183709178]Рис.  3.10.6‑3 Проигрыватель «Интерактивного отчёта»

· Область отображения информации (4).
Здесь отображается  информация об отрезках. Интерактивными эдементами я являются: 1) чекбокс включающий отрезок в отчёт; 2) столбец «Комментарий», где можно дать описание отрезку.
[bookmark: _Toc185321657]Блок «Управление»
В верхней части расположились кнопки для сохранения отчётности в том или ином формате.
[image: ] – открывает окно для сохранения отчёта в формате XLS и XLSX.
[image: ] – открывает окно для сохранения отчёта в формате видеофайла, дублирует окно экспорта видео (п. 3.12).
[image: ] – открывает окно для сохранения отчёта в формате XML.
[image: ] – открывает окно для экспорта XML отчёта.
[bookmark: _Toc185321658]Режим «Редактирования»
Режим, предназначенный для работы с план-картами и проигрывателем архивного видео. 
Временная метка учитывается в той точке на временной шкале, где в данный момент играет архивное видео (где находится ползунок на временной шкале). Также при переходе на другую план-карту или камеру, не закрытый отрезок будет закрыт автоматически временной меткой в точке нахождения ползунка на временной шкале.
Элементы управления:
 – устанавливает начальную временную метку в отрезке.
 – устанавливает конечную временную метку и закрывает отрезок.
 – создаёт новый отрезок и ставит временную метку.
 – удалят временной отрезок.
 – сбрасывает весь отчёт и создаёт новый.
[bookmark: _Toc185321659]Режим «Просмотр»
Второй режим работы в интерактивном отчёте, предназначенный для просмотра сформированного видеоряда. (Рис. 3.10.6.3‑1)
[image: ]
[bookmark: _Ref183709536]Рис. 3.10.6.3‑1 Режим «Просмотр»

В рабочей области (2) будут сменяться план-карты по ходу смены временных отрезков, а в рабочей области (3), в проигрывателе, будут играть отрезки из видеоряда.
Элементы управления:
[image: ] – перейти/вернуться к предыдущему временному отрезку.
 – стоп, выключает проигрыватель.
 – старт, начать просмотр.
- пауза, приостановить просмотр.
[bookmark: _Toc185321660]Режим «Кэш-контроль»
Режим «Кэш-контроль» предназначен для работы с кассовыми данными. Для входа в режим «Кэш-контроль» необходимо в боковом меню выбрать соответствующий пункт,  как показано на рисунке (Рис. 3.11‑1).


[bookmark: _Ref136876576][bookmark: _Ref136876608]Рис. 3.11‑1 Вход в режим «Кэш-контроль»

[bookmark: _Ref142385548][bookmark: _Toc185321661]Кэш-профили
Кэш-профили управляют параметрами таблиц, это столбцы, их последовательность и размеры, а также и формами поиска. В каждой учётной записи (логин-пароль) имеется возможность создания неограниченного количества кэш-профилей.
Интерфейс управления кэш-профилей представлен на рисунке (Рис.  3.11.1‑1).


[bookmark: _Ref136876870]Рис.  3.11.1‑1 Интерфейс управления кэш-профилей

1 – Добавить профиль в БД с заданием имени кэш-профиля;
2 – Выбрать текущий кэш-профиль (при выборе происходит подгрузка из БД);
3 – Сделать текущему выбранному кэш-профилю метку «по-умолчанию» (кэш-профиль с меткой «по-умолчанию»  – при старте ПО будет включать его);
4 – Сохранить изменения текущего профиля в БД (все несохраненные параметры кэш-профиля при выходе из программы пропадут);
5 – Удалить текущий кэш-профиль из БД.
[bookmark: _Toc185321662]Кэш-профили – первый запуск
При первом старте не создано ни одного профиля. Данную настройку необходимо произвести для дальнейшей работы, сделать это можно в первых двух вкладках, с которыми мы позже подробнее познакомимся. Без выбранного профиля не будут сохранения параметры таблиц и формы поиска, и программа будет об этом предупреждать, как показано на рисунке (Рис. 3.11.1.1‑1).


[bookmark: _Ref136877481]Рис. 3.11.1.1‑1 Первый старт

Для работы с профилями необходимо создать кэш-профиль и задать ему имя, как показано на рисунке (Рис. 3.11.1.1‑2).


[bookmark: _Ref136877620]Рис. 3.11.1.1‑2 Создать кэш-профиль

Затем произвести настройку видимости столбцов у каждой таблицы, как показано на рисунке (Рис. 3.11.1.1‑3). 


[bookmark: _Ref136877696]Рис. 3.11.1.1‑3 Выбор видимости столбцов

После настройки видимости столбцов можно настроить их размеры, последовательность и сортируемый столбец.
Для сохранения параметров кэш-профиля необходимо нажать «Сохранить», как показано на рисунке (Рис. 3.11.1.1‑4).


[bookmark: _Ref136877741]Рис. 3.11.1.1‑4 Сохранить «кэш-профиль»

Чтобы данный профиль подгружался автоматически «по-умолчанию» необходимо нажать кнопку «По-умолчанию», как показано на рисунке (Рис. 3.11.1.1‑5).


[bookmark: _Ref136877787]Рис. 3.11.1.1‑5 Установить метку «по умолчанию»

[bookmark: _Toc185321663]Режим «КЭШ-контроль» вкладка «Администрирование»
В данной вкладке происходит первоначальное добавление и связывания касс с камерами.
[bookmark: _Toc185321664]Добавление и связывание касс и камер
В древе таблиц в правой части экрана необходимо перейти в таблицу «Кассы» (1), после чего нажать кнопку «Добавить кассу» (2). (Рис. 3.11.2.1‑1)
[image: ]
[bookmark: _Ref183745208] Рис. 3.11.2.1‑1 Таблица «Кассы»

В окне «Добавить кассу» будут следующие значения (Рис. 3.11.2.1‑2):
1. «Код» - уникальный идентификатор, присваиваемый кассовому аппарату.
2. «Название» - необязательное поле, на усмотрение пользователя.
3. «IP-адрес» - уникальный идентификатор устройства в компьютерной сети.
4. «Неактивность» - данные с этой кассы не будут обрабатываться, и занимать лицензию в активном состоянии данного чекбокса.
5. «Источник» - тип кассового аппарата.
[image: ]
[bookmark: _Ref183745246] Рис. 3.11.2.1‑2 Окно «Добавить кассу»

ВАЖНО: есть два варианта работы протокола обмена данных между кассой и системой. Если касса сообщает свой номер, то значение в строке «Код» должно совпадать с номером кассы, в таком случае «IP-адрес» можно не указывать. Если касса не сообщает свой номер, то необходимо указать «IP-адрес», номер кассы будет определять установленное значение в строке «Код».
После добавление касс необходимо перейти в таблицу «Связывание камер и касс», нажимаем кнопку «Добавить связь камеры и кассы». В открывшемся окне «Добавить связь камеры и кассы» будут две строки с выпадающими списками, в которых требуется выбрать камеру и связываемую с ней кассу. (Рис. 3.11.2.1‑3)
[image: ]
[bookmark: _Ref183745282] Рис. 3.11.2.1‑3 Окно «Добавить связь камеры и кассы»

Также, желательно ознакомиться с таблицами «Операции» и «Степени опасности операций». Данные таблицы позволяют отредактировать степень опасности операций (обычная, опасная, критическая), а также их обозначение внутри титрователя (цвет фона, цвет текста и приоритет). 
[bookmark: _Toc185321665]Режим «Кэш-контроль» вкладка «Поиск»
Данная вкладка предназначена для осуществления поиска по чекам с использованием различных фильтров. (Рис.  3.11.3‑1)
Для использования фильтров необходимо в дереве объектов «Фильтры поиска» выбрать один или несколько из них двойным кликом, после чего они отобразятся в таблице «Текущие фильтры». Сами фильтры делятся на две категории: «По документам» и «По операциям», выбор между ними находится в правой верхней части экрана. В таблице «Текущие фильтры» каждый фильтр представлен в виде отдельно строки с индивидуальной настройкой.
После составления набора фильтров необходимо нажать кнопку «Сохранить текущую форму поиска», в открывшемся окошке дать название и нажать кнопку принять. Готовый набор фильтров появится в таблице «Сохраненные фильтры поиска». 
[image: ]
[bookmark: _Ref183745362]Рис.  3.11.3‑1 Вкладка «Поиск»

От выбора категории поиска будет зависеть дальнейшая сортировка кассовых данных. (Рис.  3.11.3‑2)
[image: ]
[bookmark: _Ref183745468]Рис.  3.11.3‑2 Категория поиска с сортировкой «По документам»

Для работы с кассовыми данными необходимо обратится к п. 3.11.4.
[bookmark: _Ref142385410][bookmark: _Toc185321666]Режим «Кэш-контроль» вкладка «Тревожные события»
Тревожное событие – это одно или сочетание нескольких событий, которые рассматриваются, как потенциально опасные, обработка таких событий и происходит в этой вкладке. (Рис.  3.11.4‑3)
Отредактировать или знакомиться с типами тревожных событий можно в таблице «Типы тревожных событий» (Рис.  3.11.4‑1) в режиме «Кэш-контроль» во вкладке «Администрирование», в дополнении к настройкам ТС идёт таблица «Весовые коэффициенты ТС». 
[image: ]
[bookmark: _Ref183745618]Рис.  3.11.4‑1 Таблица «Типы тревожных событий»

Как и в таблице «Операции», в таблице «Типы тревожных событий» можно отредактировать обозначение события внутри титрователя (Рис.  3.11.4‑2). Так мы можем изменить: код, наименование, вес, степень опасности и цвет текста с фоном, также у некоторых событий есть индивидуальные параметры сценария.
[image: ]
[bookmark: _Ref183745671]Рис.  3.11.4‑2 Редактор задачи ТС

После ознакомления и настройки в таблице «Типы тревожных событий» можно приступать к работе с кассовыми данными.
[image: ]
[bookmark: _Ref183745775]Рис.  3.11.4‑3 Вкладка «Тревожные события»

Для начала работы необходимо выполнить создание профиля (п. 3.11.1).
После этого необходимо выгрузить данные из БД, для этого нажимаем на кнопку «Критерии выбора» (Рис.  3.11.4‑4). В этом окне нас встречают следующие фильтры:
1. В первой строке задается временной диапазон для поиска тревожных событий. 
2. «Статусы» - состояние в обработке.
3. «Кассы» - фильтр по кассам.
4. «Кассиры» - фильтр по кассирам.
5. «Типы» - фильтр по типу ТС.
6. «Обр. связь» - ТС прошедшие обработку.
Блок расположенный ниже включает в себя дополнительные параметры анализа и выгрузки ТС: диапазон отклонений в параметрах, интервал анализа по дням и часу возникновения события.  
[image: ]
[bookmark: _Ref142403402]Рис.  3.11.4‑4 Окно «Критерии выбора»

Так как с кнопкой «Профили» мы уже знакомы, разберём кнопки управления таблиц. (Рис.  3.11.4‑5)
1. «Столбцы» - окно выбора отображаемых столбцов в таблице.
«Система», «Администратор», «Стандарт», «Компакт» - наборы столбцов по-умолчанию.
«Визитная карточка» - набор сохраняемых профилем  столбцов.
«Текущий» - набор столбцов используемый в данный момент.
[image: ]
[bookmark: _Ref183745944]Рис.  3.11.4‑5 Окно «Столбцы»

2. «Группировка» - параметр группировки столбцов по одному из критериев. (Рис.  3.11.4‑6)
[image: ]
[bookmark: _Ref183745971]Рис.  3.11.4‑6 Окно «Группировка»

3. [image: ] - развернуть все столбцы по размеру содержимого.
4. [image: ] - сохранить таблицу в формате XLSX.
Разобравшись в элементах управления таблицы, перейдем к самим тревожным событиям. 
После того как из базы данных выгрузятся кассовые документы, они отобразятся в таблице ТС. Для примера работы с тревожными событиями и разбора функционала, возьмем следующий набор столбцов (см. Рис.  3.11.4‑7).
[image: ]
[bookmark: _Ref142407951]Рис.  3.11.4‑7 Вкладка «Тревожные события» развертка по ТС

При двойном клике по кассовому документу в таблице ТС в плеере запустится связанное с ним архивное видео, откроются кассовые операции и запустится титрователь соответственно данному ТС. 

[bookmark: _Ref138166944][bookmark: _Ref138172651][bookmark: _Ref138239044][bookmark: _Toc185321667]Экспорт видео
Возможность экспортировать видео доступна во вкладках просмотра архивного видео: вкладка «Аналитика» -> «Поиск видео», «Аналитика» -> «Интерактивный отчёт», «Наблюдение» -> «Архив» и режим «Архив».
Интерфейс окна настройки экспорта видео представлен на рисунке (Рис. 3.12‑1).


[bookmark: _Ref136878101]Рис. 3.12‑1 Настройка экспорта видеофрагмента

[bookmark: _Toc185321668]Окно «Настройки»
Для того, чтобы попасть в окно настроек необходимо полностью открыть боковую панель[image: ] и кликнуть по кнопке с пиктограммой шестеренок [image: ].
[bookmark: _Ref171960389][bookmark: _Toc185321669]«Настройки» вкладка «Общее»
Вкладка «Общее», предназначена для задания директории, в которую будут сохраняться скриншоты, выбора языка интерфейса клиента и включения настройки  «Использовать аппаратное ускорение при воспроизведении». (Рис.  3.13.1‑1)
ВАЖНО: «Использовать аппаратное ускорение при воспроизведении» – при включении этой настройки для воспроизведения трансляции в клиенте будут использоваться аппаратные кодеки (кодеки, встроенные в процессор или видеокарту). Данная настройка не является обязательной.
[image: ]
[bookmark: _Ref183746304]Рис.  3.13.1‑1 «Настройки» вкладка «Общее»

[bookmark: _Ref171960400][bookmark: _Toc185321670]«Настройки» вкладка «Профили»
Вкладка «Профили», предназначена для редактирования списка созданных профилей и задания текущего профиля, он будет загружаться при включении клиента. (Рис.  3.13.2‑1)
Выбранный профиль обозначается пиктограммой в виде звезды [image: ].
За подробным описанием работы с функционалом профилей необходимо обратится к п. 3.8.4.
[image: ]
[bookmark: _Ref183746467]Рис.  3.13.2‑1 «Настройки» вкладка «Профили»

[bookmark: _Toc185321671]«Настройки» вкладка «КЭШ-контроль»
Вкладка предназначена для включения или выключения модуля приёма транзакция от сервера касс и убирает возможность взаимодействия с данным модулем. (Рис.  3.13.3‑1)
[image: ]
[bookmark: _Ref183746496]Рис.  3.13.3‑1 «Настройки» вкладка «КЭШ-контроль»

[bookmark: _Toc185321672]«Настройки» вкладка «Перекодирование»
Вкладка позволяет задать кодеки, разрешение и битрейт для трансляции живого видео внутри клиента. (Рис.  3.13.4‑1)
[image: ]
[bookmark: _Ref183746519]Рис.  3.13.4‑1 «Настройки» вкладка «Перекодирование»

[bookmark: _Toc185321673]«Настройки» вкладка «Автозапуск»
В данной вкладкевключается автозапуск клиента. (Рис.  3.13.5‑1)
В первую и вторую строку ввода необходимо вписать логин и пароль пользователя соответственно. Из выпадающего списка можно выбрать профиль, который будет загружаться по старту клиента.
[image: ]
[bookmark: _Ref183746592]Рис.  3.13.5‑1 «Настройки» вкладка «Автозапуск»

[bookmark: _Toc185321674]«Настройки» вкладка «Обновление»
Вкладка предназначена для специалистов по настройке сервиса обновлений, в ней задаются параметры FTP-сервера обновлений. (Рис.  3.13.6‑1)
[image: ]
[bookmark: _Ref183746633]Рис.  3.13.6‑1 «Настройки» вкладка «Обновление»

[bookmark: _Toc185321675]«Настройки» вкладка «Параметры сервера»
При переезде центрального сервера или при смене IP центрального сервера, с помощью строки ввода «IP центрального сервера», нужно менять старый IP на текущий. (Рис.  3.13.7‑1)
[image: ]
[bookmark: _Ref183746673]Рис.  3.13.7‑1 «Настройки» вкладка «Параметры сервера»

[bookmark: _Toc185321676]«Настройки» вкладка «Параметры уведомлений»
В ходе эксплуатации при просмотре Живого видео в режиме «Наблюдения», события, отображаемые в ленте событий, занимают оперативную память сервера. Данная настройка задаёт время, в которое события будут сбрасываться, освобождая оперативную память. (Рис.  3.13.8‑1)
[image: ]
[bookmark: _Ref183746739]Рис.  3.13.8‑1 Вкладка параметры уведомления

[bookmark: _Toc185321677]Режим «Центральный сервер»
Разграничение на Центральный и Основной серверы обеспечивает централизованный сбор данных со всех ОС, проверку состояния серверов и их камер, а также распространение параметров обновления БД и сервера, настроек интеллектуальных модулей и базы лиц. В режиме «Центральный сервер» происходит первоначальная настройка и создание основного сервера.
[bookmark: _Ref137574302][bookmark: _Toc185321678]Режим «Центральный сервер» вкладка «Серверы»
«Серверы» – первая и основная вкладка режима «Центральный сервер», в данной вкладке представлена таблица со справочной информацией обо всех основных серверах, подключенных к данному ЦС. (Рис.  3.14.1‑1)
[image: ]
[bookmark: _Ref137204943]Рис.  3.14.1‑1 Режим «Центральный сервер» вкладка «Серверы»

Для добавления нового сервера, нужно нажать кнопку «Добавить», после чего откроется окно «Добавление сервера».
В окне «Добавление сервера» создается «Карточка объекта». ()
[image: ]
[bookmark: _Ref137202776]Рис.  3.14.1‑2 Окно «Добавление сервера»

 Среди информации, которую необходимо заполнить, имеется 7 выпадающих списков для выбора справочных каталогов: «Торговая сеть», «Макрорегион», «Дивизион», «Область», «Город», «Статус магазина» и «Кластер». Чтобы добавить или изменить каталог необходимо перейти во вкладку «Центральный сервер». Далее в блоке «Редактирование справочников» из выпадающего списка выбрать желаемый каталог и нажать кнопку «+», после чего откроется окно «Редактирование каталогов» (Рис.  3.14.1‑3). По завершению редактирования нажать кнопку «Применить».
[image: ]
[bookmark: _Ref183747006]Рис.  3.14.1‑3 Блок «Редактирование справочников» и окно «Редактирование каталогов»

В окне «Добавление сервера» (Рис.  3.14.1‑2) все строки обязательны к заполнению. Пример добавленного сервера представлен на рисунке (Рис.  3.14.1‑1). Для редактирования или удаления основного сервера, нужно выбрать требуемый сервер в таблице «Серверы» и нажать кнопку «Редактировать» или «Удалить» соответственно.
ВАЖНО: Основной сервер не будет работать без созданной карточки объекта.
ВАЖНО: Время обновления (п. 3.14.7.1) определяется для данного сервера и всех основных и доп. серверов подключенных к нему стандартными средствами установки серверов, других способов подключения серверов системой не предусматривается.
[bookmark: _Toc185321679]Режим «Центральный сервер» вкладка «Серверы Trassir»
Данная вкладка предназначена для добавления сервера Trassir и представлена на рисунке (Рис.  3.14.2‑1).
Так же, как и во вкладке «Серверы» (п. 3.14.1), для добавления нового сервера Trassir необходимо нажать кнопку «Добавить», после чего откроется окно «Добавление сервера trassir». Здесь также присутствуют каталоги, которые были представлены в предыдущей вкладке, о способе их редактирования можно ознакомиться в предыдущем пункте.
[image: ]
[bookmark: _Ref158825898]Рис.  3.14.2‑1 Режим «Центральный сервер» вкладка «Серверы Trassir»

В окне «Добавление сервера Trassir» создается «Карточка сервера Trassir». После заполнения справочной информации, строки «Сетевой адрес (IP)», «Логин» и «Пароль» необходимо заполнить в соответствие настроек сети сервера Trassir. 
Пример заполнения карточки представлен на рисунке (Рис.  3.14.2‑2).
[image: ]
[bookmark: _Ref158827359]Рис.  3.14.2‑2 Окно «Добавить сервер Trassir»

[bookmark: _Toc185321680]Подсистема «Распространение параметров интеллектуальных модулей»
На вкладке «Серверы» есть возможность отредактировать параметры интеллектуальных модулей, которые впоследствии будут распространяться на все доступные серверы. (Рис. 3.14.2.1‑1)
Для редактирования и последующего распространения настроек плагинов необходимо перейти в окно «Параметры интеллектуальных модулей» по кнопке «Интеллектуальные модули». В данном окне представлены вкладки с интеллектуальными модулями, в которых можно поменять параметры для них. После внесения и сохранения изменений, настройки распространятся на все доступные сервера.
ВАЖНО: Для подтверждения внесенных изменений требуется нажать кнопку «Применить» на каждой вкладке, где были изменения параметров.
[image: ]
[bookmark: _Ref183747235] Рис. 3.14.2.1‑1 Окно «Параметры интеллектуальных модулей»

[bookmark: _Toc185321681]Режим «Центральный сервер» вкладка «Журнал»
Вкладка «Журнал» позволяет просматривать записи системного журнала, фильтровать их по дате и типу системного события. (Рис.  3.14.3‑1)
Для вывода списка записей, нужно определиться с фильтрами в блоке «Тип события», обязательными являются поля «Дата/время начала» и «Дата/время окончания». Чтобы начать построение списка необходимо нажать кнопку «Показать».
[image: ]
[bookmark: _Ref183747272]Рис.  3.14.3‑1 Режим «Центральный сервер» вкладка «Журнал»

[bookmark: _Ref137561545][bookmark: _Toc185321682]Режим «Центральный сервер» вкладка «Диагностика»
Вкладка «Диагностика», предназначена для контроля состояния  и получения информации о сервере: доступность сервера, доступность и количество камер, клиенты, взаимодействующие с камерой, плагины обрабатывающие видеопоток, и события, формируемые интеллектуальными модулями. (Рис.  3.14.4‑1)
Далее, подробнее разберём каждую из таблиц:
Таблица «Серверы» – отображает информацию о сервере и его статус, а так же время и дату последней успешной попытки проверки доступности. Проверка доступности производится раз в 30 минут. После выбора одного из серверов переходим к следующей таблице.
Таблица «Доступность по времени» – отображает все имеющиеся данные в БД о результатах проверки доступности камер. Проверка доступности, как и в таблице «Серверы», происходит раз в 30 минут. Отображаемые данные: доступность сервера в момент проверки, количество камер на сервере, доступные камеры, дата и время проверки, список недоступных камер и версия ПО.
Таблица «Камеры» – в таблице отображается список камер добавленных на сервер. После выбора нужной камеры, отобразится дополнительная информация, представленная в таблицах: «Клиенты», «Плагины» и «События».
Таблица «Клиенты» – отображает информацию о клиенте, в котором происходит просмотр выбранной камеры.
Таблица «Плагины» – отображает включенные плагины для выбранной камеры.
Таблица «События» – отображает формируемые события.
[image: ]
[bookmark: _Ref183747308]Рис.  3.14.4‑1 Режим «Центральный сервер» вкладка «Диагностика»

[bookmark: _Toc185321683]Режим «Центральный сервер» вкладка «Диагностика Trassir»
Вкладка предназначена для построения и просмотра отчёта со сводной информацией о состоянии серверов Trassir. (Рис.  3.14.5‑1)
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[bookmark: _Ref183747354]Рис.  3.14.5‑1 Режим «Центральный сервер» вкладка «Диагностика Trassir»

[bookmark: _Toc185321684]Режим «Центральный сервер» вкладка «Лента происшествий»
В данной вкладке отображается список зарегистрированных происшествий (Рис.  3.14.6‑2). Для просмотра и редактирования происшествия  необходимо нажать кнопку «Редактировать» или дважды кликнуть по строке с нужным происшествием, в результате откроется окно, представленное на рисунке (Рис.  3.14.6‑4), содержащие основные сведения о происшествии.
Для создания происшествия необходимо нажать кнопку «Добавить», в результате откроется окно «Создание происшествия». Далее, требуется задать диапазон в строке «Время происшествия» когда произошло нарушение, выбрать адрес из соответствующего выпадающего списка, в нём будут адреса всех ОС. «SAP ID магазина» является автозаполняемой строкой. Далее, выбираем камеру и нажимаем «Добавить». В открывшемся окне «Список личных карточек» представлены все личные карточки, хранимые в БД, среди которых можно осуществлять поиск с доступными фильтрами. После выбора карточки необходимо нажать «Сделать участником». Для добавления еще одного участника необходимо повторить проделанные ранее действия. Строка «Количество участников» также является автозаполняемой, число в строке зависит от количества нарушителей. В строке «Фотографии» можно приложить скриншот происшествия или создать новую карточку лица по кнопке «Добавить в БД лиц» выделив нужное изображение с лицом. В конце необходимо выбрать «тип происшествия», также можно заполнить поля: «Оценка ущерба», «Описание», «Результат» и «Комментарий», они являются необязательными. (Рис.  3.14.6‑1)
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[bookmark: _Ref137224870]Рис.  3.14.6‑1 Добавление происшествия

Для поиска происшествий предназначена кнопка «Фильтры», открывающая окно, представленное на рисунке (Рис.  3.14.4‑3). 
[image: ]
[bookmark: _Ref137223049]Рис.  3.14.6‑2 Список происшествий



[bookmark: _Ref137223073]Рис.  3.14.6‑3 Фильтр происшествий

Для применения фильтра или комбинации фильтров необходимо отметить те фильтры, которые должны участвовать в поиске происшествия.


[bookmark: _Ref137223063]Рис.  3.14.6‑4 Карточка происшествия

Карточка происшествия может содержать несколько карточек участников (Шоплифтеров). Для добавления карточки шоплифтера в происшествие нужно нажать кнопку «Добавить» в соответствующем блоке. 
ВАЖНО: для возможности поиска и фильтрации происшествия по таким полям как «Камера», «Шоплифтеры», «Тип происшествия» и т.д. их требуется заполнить при заполнении карточки происшествия.
[bookmark: _Toc185321685]Создание происшествия на основе результатов распознавания.
Для создания происшествия на основе положительных результатов распознавания необходимо в окне «Список происшествий» нажать кнопку «Результаты распознавания». Откроется окно, представленное на рисунке (Рис. 3.14.6.1‑1). Выбрав требуемый адрес и диапазон даты/времени события необходимо нажать кнопку «Получить список событий», после чего в левой части окна отобразятся все факты успешного распознавания. Выбрав требуемый, нужно нажать кнопку «Создать происшествие», в результате чего создастся карточка происшествия с заполненными данными из выбранного события распознавания (Рис. 3.14.6.1‑2).


[bookmark: _Ref137225560]Рис. 3.14.6.1‑1 Окно создания происшествия на основе результатов распознавания



[bookmark: _Ref137225570]Рис. 3.14.6.1‑2 Карточка происшествия с прикреплённой карточкой шоплифтера и кадром с камеры наблюдения, сформированная на основе события распознавания

[bookmark: _Toc185321686]Сохранение отчёта по происшествиям
Во вкладке «Лента происшествий», после построения списка с помощью фильтров, можно сформировать отчёт и сохранить его в PDF и XLSX форматах. 
Для этого необходимо нажать кнопку «Сохранить отчёт», в результате откроется окно «Отчёт по инцидентам» (Рис. 3.14.6.2‑1). В данном окне представлен вариант формируемого отчёта, в боковом блоке «Включаемые поля в отчёт» представлены фильтры добавляемой в отчёт информации. Для сохранения отчёта нужно нажать кнопки «Экспорт в PDF» или «Экспорт в XLSX» в зависимости от желаемого формата создаваемого файла.
[image: ]
[bookmark: _Ref183747826] Рис. 3.14.6.2‑1 Окно «Отчёт по инцидентам»

[bookmark: _Toc185321687]Режим «Центральный сервер» вкладка «Центральный сервер»
Функции представленной вкладки нужны для поддержания актуальности серверного ПО, администрирования пользователей клиента и серверов. (Рис.  3.14.7‑1)
[image: ]
[bookmark: _Ref183747890]Рис.  3.14.7‑1 Общий вид режим ЦС вкладка «Центральный сервер»

[bookmark: _Ref137562209][bookmark: _Toc185321688]Блок «Общие параметры»
Параметры данного блока определяют «Частоту опроса камер и серверов, мин» и «Время обновления ПО». (Рис. 3.14.7.1‑1)
Первый параметр задает промежуток времени, между которым будут происходить запросы проверки доступности камер и серверов, результат которых отображается во вкладке «Диагностика». (п. 3.14.4)
Второй параметр отвечает за время начала проверки доступности обновления серверной части, с последующим процессом самого обновления, если оно требуется. 
[image: ]
[bookmark: _Ref183747955] Рис. 3.14.7.1‑1 Блок «общие параметры»

[bookmark: _Toc185321689]Блок «Параметры  FTP  сервера обновлений»
Блок предназначен для задания параметров сервера обновления. (Рис. 3.14.7.2‑1)
ВАЖНО: данный блок нужен в случае переезда сервера обновлений, он не предназначен для пользователей.
[image: ]
[bookmark: _Ref183747983] Рис. 3.14.7.2‑1 Блок «Параметры FTP сервера обновлений»

[bookmark: _Toc185321690]Блок «Редактирования пользователей»
Блок позволяет добавить, удалить или изменить  глобального пользователя для одного или нескольких серверов.  Пользователи, созданные  в этом блоке, доступны к изменениям роли или удалению только в рамках ЦС. (Рис. 3.14.7.3‑1)
[image: ]
[bookmark: _Ref183748032] Рис. 3.14.7.3‑1 Блок «Редактирование пользователя»

Для добавления пользователя или изменения роли, логина и пароля пользователей необходимо кликнуть по требуемому пользователю из таблицы и нажать соответствующую кнопку.
Рассмотрим элементы управления пользователями по отдельности:
· Кнопка «Добавить» открывает окно «Добавление пользователя» (Рис. 3.14.7.3‑2), оно так же встречается в режиме ОС и дублирует настройки прав доступа подвкладки «Личные права пользователей». Данное окно позволяет задать логин и пароль, роль и личные права создаваемого пользователя. 
· Кнопка «Изменить» открывает окно «Редактирование пользователя» (Рис. 3.14.7.3‑2) и позволяет отредактировать уже созданного пользователя и имеет тот же вид, что и окно «Добавление пользователя».
Для того чтобы отредактировать пользователя необходимо выбрать его из списка и нажать кнопку «Изменить».
· Кнопка «Удалить» позволяет удалить выбранного из списка пользователя.
[image: ]
[bookmark: _Ref183748224] Рис. 3.14.7.3‑2 Окна «Добавление пользователя» и «Изменение пользователя»

Функциональная градация и иерархия ролей пользователя изменяется в следующем порядке: «Администратор», «Аналитика», «Наблюдение».
[bookmark: _Toc185321691]Блок «Параметры обновления основных БД»
Позволяет задать промежуток времени, в который будет происходить передача информации об уведомлениях и список абонентов с центрального сервера подключенным к нему основным серверам. (Рис. 3.14.7.4‑1)
Параметры задают начало и конец временного диапазона, а для того, чтобы они вступили в силу необходимо нажать кнопку «Применить», после параметры запишутся в БД центрального сервера. 
Кнопка «Обновить» принудительно даст сигнал основным серверам записать параметры из БД центрального сервера в свою БД, если этого не сделать, то система сделает это сама при следующей проверке, которая происходит раз в 30 минут.
[image: ]
[bookmark: _Ref183748360] Рис. 3.14.7.4‑1 Блок «Параметры обновления основных БД»

[bookmark: _Toc185321692]Блок «Редактирование справочников»
Блок предназначен для редактирования справочных каталогов используемых для дачи более подробного описания при создании карточки объекта во вкладке «Серверы». (Рис. 3.14.7.5‑1)
Для более подробного описания принципа работы с данным блоком необходимо обратиться к п. 3.14.1.
[image: ]
[bookmark: _Ref183748405] Рис. 3.14.7.5‑1 Блок «Редактирование справочников»

[bookmark: _Toc185321693]Блок «Уровни обработки событий»
В данном блоке можно задать уровень обработки каждого из типа событий формируемых интеллектуальными модулями.
Для обработки событий возможны два варианта, которые являются уровнями обработки. 
Первый уровень – позволяет отслеживать работу пользователя. На данном уровне, выбранное событие возможно к обработке только пользователям роли «Аналитика».
Второй уровень – позволяет отслеживать и контролировать работу между пользователями разной иерархии,  на данном уровне к обработке подключаются пользователи роли «Наблюдение». 
Результаты обработки можно посмотреть в режимах «Архив» и «Наблюдение».
Для обработки события необходимо перейти в режим «Наблюдение» или «Архив», после чего открыть ленту событий и двойным кликом кликнуть по событию, к которому применена обработка на любом из уровней. Далее, откроется окно «Событие» (Рис. 3.14.7.6‑1) с скриншотом события, сводной информацией и кнопкой «Обработать». После нажатия кнопки «Обработать» пиктограмма галочки с серой  [image: ] сменится на зелёную [image: ]. В зависимости от включенного уровня обработки галочек может быть одна или две.
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[bookmark: _Ref137578456]Рис. 3.14.7.6‑1 Обработка события

[bookmark: _Ref138162862][bookmark: _Toc185321694]Режим «Центральный сервер» вкладка «База лиц»
Внешний вид вкладки показан на рисунке (Рис.  3.14.8‑1). В левой части находится список карточек, а в правой отображается содержимое выделенной карточки. Каждая карточка может содержать несколько фотографий-эталонов.
[image: ]
[bookmark: _Ref137644867]Рис.  3.14.8‑1 Вкладка «База лиц»

Список общих требований при съемке фотографий-эталонов на телефон, камеру, фотоаппарат:
· Расположение лица – строго анфас, без поворотов;
· Взгляд прямо в объектив;
· Нейтральное выражение лица;
· Глаза открыты и ясно видны;
· Отсутствие головных уборов и темных очков;
· Изображение резкое и четкое;
· Отсутствие глубоких теней;
· Не должно быть артефактов сканирования, пересъемки с экранов;
· Пропорции не должны быть искажены;
· Не допускается боковой источник света (например, солнечный свет из окна).
В таблице (Таблица 1) приведены основные требования к фотографиям, загружаемым в базу данных лиц:
	№ п.п.
	Параметр
	Рекомендованное значение

	1
	Размер фотографии 
	Минимально допустимый размер 300 точек по вертикали и горизонтали 

	2
	Наклон головы по вертикали 
	Не более 15 градусов (вперед или назад) 

	3
	Наклон головы по горизонтали 
	Не более 15 градусов (вправо или влево) 

	4
	Минимальное расстояние между зрачками 
	30 точек 

	5
	Тип фото 
	Цветное (строго!) 

	6
	Фон фотографии 
	Лучше нейтральный – белый, серый, голубой… (пестрый фон допустим, но его наличие осложняет анализ фотографий) 


[bookmark: _Ref137645135]Таблица 1 – основные требования к фотографиям-эталонам

Для добавления фотографий в базу лиц, нужно нажать кнопку «Добавить лица», после чего откроется окно, представленное на рисунке (Рис.  3.14.8‑2).


[bookmark: _Ref137645359]Рис.  3.14.8‑2 Выбор файлов для добавления в базу лиц

В данном окне необходимо выбрать файлы с лицами, которые требуется добавить в базу данных для распознавания и нажать кнопку «Открыть». После этого программа начнёт последовательно обрабатывать все файлы. Для каждого файла, на котором будет найдено изображение лица, программа предложит создать карточку (Рис.  3.14.8‑3).


[bookmark: _Ref137645456]Рис.  3.14.8‑3 Добавление лица в базу лиц

В карточке необходимо заполнить требуемые поля. 
ВАЖНО: поле «Группа» является важной частью системы рассылки, пожалуйста, корректно указывайте принадлежность карточки к группе. Группа «Сотрудники» является группой исключения по-умолчанию для интеллектуального модуля «Распознавание лиц» (Рис.  3.14.8‑4).


[bookmark: _Ref137645655]Рис.  3.14.8‑4 Создание карточки

В случае, если в базе лиц обнаружится лицо данного человека, программа предложит добавить фотографию к уже имеющейся карточке или создать новую (Рис.  3.14.8‑5).


[bookmark: _Ref137645736]Рис.  3.14.8‑5 Добавление фото лица к имеющейся карточке

В случае, если на фото не будет обнаружено изображение лица, программа оповестит об этом и предложит пропустить данное фото. (Рис.  3.14.8‑6)


[bookmark: _Ref137645779]Рис.  3.14.8‑6 Не удалось найти изображение лица

После успешного добавления фотографий лица карточка появится в списке карточек (Рис.  3.14.8‑7).
[image: ]
[bookmark: _Ref137646025]Рис.  3.14.8‑7 Успешное добавление карточки

По кнопке «Синхронизировать БД» центральный сервер отправляет сигнал подключенным к нему серверам, после чего они обновляют свою базу лиц.
[bookmark: _Toc185321695]Настройки определения лица в изображении
Данная функция позволяет задать пороги определения лица в изображении, а также насколько строго оно будет сравниваться с лицами карточек из БД.
«Порог распознавания» – чем выше порог, тем более достоверные результаты сравнения лица в изображении с лицами в БД и тем более вероятно, что программа найдёт совпадение лиц в уже созданных карточках и предложит добавить изображение к ним (Рис.  3.14.8‑5).
«Порог детектирования» – чем ниже порог, тем менее строго определяется лицо в добавляемом изображении и тем больше вероятность, что добавляемое изображение с лицом сможет быть добавлено.
[image: ]
 Рис. 3.14.8.1‑1 Окно «Настройки»

Представленные пороги также влияют и на следующую функцию, представленную в п. 3.14.8.2.
[bookmark: _Ref137649061][bookmark: _Toc185321696]Поиск карточек лиц по фильтрам
Функция позволяет произвести поиск по всем карточкам, содержащимся в БД. (Рис. 3.14.8.2‑1)
Для вызова окна «Параметры поиска» необходимо нажать кнопку «Поиск». В данном окне можно выполнить поиск по следующим фильтрам: номер карточки, ФИО, Объект (сервер за которым закреплена карточка), группа и по изображению с искомым лицом.
[image: ]
[bookmark: _Ref183748983] Рис. 3.14.8.2‑1 Окно «Параметры поиска»

Для сброса результатов поиск  необходимо нажать кнопку  «Показать все карточки».
[bookmark: _Toc185321697]Редактор групп карточек лиц
В окне «Группы» можно создать, удалить или отредактировать уже имеющуюся группу, также здесь возможно добавить описание для группы. (Рис. 3.14.8.3‑1)
[image: ]
[bookmark: _Ref183749019] Рис. 3.14.8.3‑1 Редактор групп

[bookmark: _Toc185321698]«Импорт», «Экспорт» и «Конвертор»
Функции «Импорта» и «Экспорта» призваны упростить перенос или обмен базами лиц между серверами.
С помощью экспорта создаётся читаемая для системы копия базы лиц, которую впоследствии можно будет импортировать в первозданном виде или конвертировать, убрав привязку групп для всех карточек лиц записанных в файле и  потом импортировать на другой сервер.
Для того чтобы экспортировать базу лиц необходимо открыть окно «Экспорт» (Рис. 3.14.8.4‑1) по соответствующей кнопке, выбрать папку (папка должна быть пустой) и фильтры по группам и объектам, после чего нажать кнопку «Начать экспорт». Далее, готовый файл XML формата можно будет предварительно конвертировать или же сразу импортировать на другой сервер.
[image: ]
[bookmark: _Ref137653457]Рис. 3.14.8.4‑1 Окно «Экспорт»

Для конвертации и последующего импорта необходимо нажать кнопку «Конвертор». В открывшемся окне «Параметры импорта» (Рис. 3.14.8.4‑2), нужно выбрать XML файл, который был создан с помощью экспорта, и выбрать группу, в которую будет происходить импорт. При активном флаге «Не сопоставлять с имеющимися в БД», для каждого лица будет создаваться новая карточка, независимо от того, есть ли это лицо в БД.

[image: ]
[bookmark: _Ref183749110] Рис. 3.14.8.4‑2 Конвертирование карточек лиц

Функция «Импорт» позволяет выборочно, из доступных фильтров групп и объектов, добавить карточки лиц из файла XML формата. (Рис. 3.14.8.4‑3)
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[bookmark: _Ref183749149] Рис. 3.14.8.4‑3 Импорт

[bookmark: _Toc185321699]Режим «Центральный сервер» вкладка «Отчёты»
Вкладка «Отчеты» предназначена для формирования сводных отчётов по собранным данным с подключенных к центральному серверу основных серверов.
Работа с отчётами описана  п.3.10.2 и в п. 3.10.3, все отчёты также можно сохранить в XLSX и PDF форматах.
[bookmark: _Toc185321700]Подвкладка «Отчёты БД лиц»
В данной подвкладке формируется диаграмма динамики роста БД лиц и отчёты о состоянии базы лиц с детализацией по: группам, магазинам, регионам, динамике роста БД лиц. (Рис. 3.14.9.1‑1)
[image: ]
[bookmark: _Ref183749274] Рис. 3.14.9.1‑1 Подвкладка «Отчёт БД лиц»

[bookmark: _Toc185321701]Подвкладка отчёт «Аудит экосистемы»
В данной вкладки формируется отчёт состояния серверов, здесь наглядно представлена сводная информация по доступности сервера,  первому запуску и крайнего запуска системы, доступности и количеству в этом соотношении камер. (Рис. 3.14.9.2‑1)
Как и во всех других отчётах, в этом предлагаются предзаданные фильтры для формирования отчёта на усмотрение пользователя, а также возможно его сохранение в форматах XLSX и PDF.
[image: ]
[bookmark: _Ref183749364] Рис. 3.14.9.2‑1 Отчёт «Аудит экосистемы»

[bookmark: _Toc185321702]Подвкладка «Сводный отчёт распознавания лиц»
Специализированный отчёт по распознаванию лиц представляет собой тот же отчёт и функционал вкладки, что и в  п.3.10.3. Отличием является то, что здесь представлена сводная информация с основных серверов. (Рис. 3.14.9.3‑1)
[image: ]
[bookmark: _Ref183749604] Рис. 3.14.9.3‑1 Подвкладка «Сводный отчёт распознавания лиц»

[bookmark: _Toc185321703]Подвкладка «Отчёты КЭШ»
В данных отчётах представлена сводная информация с основных серверов, формируемая в виде таблиц. (Рис. 3.14.9.4‑1)
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[bookmark: _Ref183749668] Рис. 3.14.9.4‑1 Подвкладка «отчеты КЭШ»

Возможные формируемые отчёты:
Рейтинг магазинов – отчёт предоставляющий информацию об объектах по типу тревожных событий в табличном варианте. (Рис. 3.14.9.4‑2)
[image: ]
[bookmark: _Ref183749712] Рис. 3.14.9.4‑2 Отчёт «Рейтинг магазинов»

Рейтинг кассиров – отчёт предоставляющий информацию о кассирах по типу тревожных событий.  (Рис. 3.14.9.4‑3)
[image: ]
[bookmark: _Ref183749730] Рис. 3.14.9.4‑3 Отчёт «Рейтинг кассиров»

Обратная связь – отчёт о работе службы безопасности, обработанных тревожных событиях и нарушениях. (Рис. 3.14.9.4‑4)
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[bookmark: _Ref183749752] Рис. 3.14.9.4‑4 Отчёт «Обратная связь»

Нарушения  – отчёт с информацией о нарушениях. (Рис. 3.14.9.4‑5)
[image: ]
[bookmark: _Ref183749771] Рис. 3.14.9.4‑5 Отчёт «Нарушения»

Работа операторов – отчёт предоставляет информацию о тревожном событии и времени на его отработку. (Рис. 3.14.9.4‑6)
[image: ]
[bookmark: _Ref183749805] Рис. 3.14.9.4‑6 Отчёт «Работа операторов»

Тревожные события (сводно) – сводный отчёт о количестве ТС и их обработке. (Рис. 3.14.9.4‑7)
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[bookmark: _Ref183749829] Рис. 3.14.9.4‑7 Отчёт «Тревожные события (сводно)»

Операторы (сводно) – сводный отчёт по обработке тревожных событий операторами, демонстрирует эффективность их работы и выявленный ущерб. (Рис. 3.14.9.4‑8)
[image: ][image: ]
[bookmark: _Ref183749858] Рис. 3.14.9.4‑8 Отчёт «Операторы (сводно)»

Объекты (сводно) – сводный отчёт обработанных тревожных событий, а также подсчет ущерба в рамках недели по каждому из объектов. (Рис. 3.14.9.4‑9)
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[bookmark: _Ref183749880] Рис. 3.14.9.4‑9 Отчёт «Объекты (сводно)»

[bookmark: _Toc185321704]Режим «Центральный сервер» вкладка «Лицензирование»
Вкладка предназначена для отслеживания состояния активности лицензионного ключа основных серверов. (Рис.  3.14.10‑1)
В данной вкладке отображается активная лицензия и её ограничения для каждого основного сервера, который подключен к данному центральному серверу.
Для активации и подробного описания лицензирования сервера необходимо обратиться к п. 3.5.10. 
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[bookmark: _Ref183750003]Рис.  3.14.10‑1 Вкладка «Лицензирование»

[bookmark: _Ref179381442][bookmark: _Toc185321705]Режим «Центральный сервер» вкладка «Уведомления»
[bookmark: _Toc185321706]Описание «Модуль уведомления»
Главное окно «Модуль уведомления» в режиме ЦС (Рис. 3.14.11.1‑1).
Подсистемы модуля уведомления режима ЦС включает в себя:
- Звуковые уведомления
- Email-уведомления
- Рассылка отчётов
Описание функций модуля уведомления основного сервера представлено в режиме «Администрирование» (п. 3.5.11).
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[bookmark: _Ref137834916]Рис. 3.14.11.1‑1 Режим «Центральный сервер» вкладка «Уведомления»

[bookmark: _Toc185321707]Подсистема «Звуковые уведомления»
Подсистема уведомлений позволяет организовать уведомления с проигрыванием звуковых файлов MP3, WAV–форматов.
[bookmark: _Toc185321708]Создание звукового уведомления
В режиме ЦС на вкладке «Уведомления» выбираем подвкладку «Звуковые уведомления» нажать кнопку «Добавить файл». В появившемся окне необходимо указать тип события, заполнить название, описание и выбрать звуковой файл, как показано на рисунке. Для добавления нажмите кнопку «Принять». (Рис. 3.14.11.2‑1)
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[bookmark: _Ref136528839]Рис. 3.14.11.2‑1 Настройка звукового уведомления

На рисунке (Рис. 3.14.11.2‑2) представлено окно просмотра имеющихся звуковых уведомлений.
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[bookmark: _Ref136528971]Рис. 3.14.11.2‑2 Подписки на звуковые уведомления

[bookmark: _Toc185321709]Подвкладка «Адресаты»
Вкладка предназначена для обозначения системе пользователя для отправки отчётов. Создаваемый адресат является частью подсистемы email-уведомлений и участвует в создании шаблонов рассылки. 
За описанием работы с подсистемами «Рассылка отчётов» и «email-уведомления» необходимо обратится к пунктам 3.5.11.4 и 3.5.11.6.
[bookmark: _Toc185321710]Режим «Центральный сервер» вкладка «Очистка БД»
Вкладка предназначена для освобождения памяти занимаемой различными данными сформированными видеосистемой в БД (в данном случае БД центрального сервера), такие как:
· Происшествие, очистка логов происшествия
· Доступность серверов, таблица доступности серверов
· Распознавание, очистка распознанных лиц
За описанием работы с подсистемой «Очистка БД» необходимо обратится к пункту 3.5.13.
[bookmark: _Toc185321711]Установка Видеосистемы
[bookmark: _Toc185321712]Windows версия
Установка видеосистемы производится с помощью установщика SetupVideoSys (в конце указывается тип сервера: OSCS, OS или Additional).
Рассмотрим установку на примере дополнительного сервера.
Первым делом необходимо запустить установщик.
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Рис.  3.15.1‑1 Установщик видеосистемы

В открывшемся окне выбираем язык и жмем кнопку «ОК».
[image: ]
Рис.  3.15.1‑2 Выбор языка

В следующем окне при выставлении активного флага «Создать значок на Рабочем столе» будут созданы ярлыки запуска и остановки видеосистемы.
[image: ]
Рис.  3.15.1‑3 Создание ярлыков старта/стопа видеосистемы

В следующем окне предложено выбрать путь установки видеосистемы.
По завершении настройки необходимо нажать кнопку «Установить».
ВАЖНО: для корректной работы видеосистемы желательно чтобы установка производилась на системный диск.
[image: ]
Рис.  3.15.1‑4 Выбор директории для установки

Далее необходимо дождаться завершения установки.
ВАЖНО: необходимо дождаться завершения процесса установки СУБД, так как прерывание этого процесса может привести к неработоспособности системы, что повлечет за собой необходимость повторной установки видеосистемы с предварительным удалением.  
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Рис.  3.15.1‑5 Прогресс установки видеосистемы

[image: ]
Рис.  3.15.1‑6 Прогресс установки СУБД

По завершению установки откроется показанное на рисунке, нажимаем кнопку «ОК» (Рис. 3.15‑7).
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Рис.  3.15.1‑7 Успешная установка

Далее, в случае с дополнительным сервером, необходимо ввести IP центрального и основного серверов (не требуется в случае с установщиками другого типа системы).
[image: ]
Рис.  3.15.1‑8 Поля ввода IP серверов

При успешном подключении дополнительного сервера откроется соответствующее окно. (Рис. 3.15‑9)
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Рис.  3.15.1‑9 Окно успешного подключения дополнительного сервера 


[bookmark: _Toc185321713]Ubuntu версия
Скачайте свежую версию файла установки. Для запуска процесса установки видеосистемы запустите терминал в папке с загруженным файлом установки и выполните команду:
./vs-ubuntu-install_ALL_0.0.XX.run
В случае если .run файл не запускается в корне необходимо переместить его, например, в директорию «Загрузки», открыть в ней терминал и выполнить команду:
sudo chmod +x vs-ubuntu-install_ALL_0.0.XX.run
После чего снова выполнить команду: 
./vs-ubuntu-install_ALL_0.0.XX.run
После завершения распаковки необходимо настроить параметры установки в окне терминала, где запускалась установка:
В первом окне необходимо выбрать желаемую конфигурацию устанавливаемой системы: «ОС+ЦС» - основной и центральный сервер будут располагаться на одной машине; ОС – будет установлен только основной сервер; ЦС – будет установлен только центральный сервер; Дополнительный – будет установлен дополнительный сервер.
Выбрав необходимую конфигурацию, жмем клавишу «ENTER».
[image: Снимок экрана от 2024-08-27 16-22-43]
Рис.  3.15.2‑1 Выбор конфигурации видеосистемы

В следующем окне необходимо задать логин для пользователя БД «postgres», если он еще не прописан. 
[image: Снимок экрана от 2024-08-27 16-24-09]
Рис.  3.15.2‑2 Окно для задания логина пользователя БД

Теперь необходимо задать пароль для пользователя БД «1576JHTR»
[image: Снимок экрана от 2024-08-27 16-24-46]
Рис.  3.15.2‑3 Окно для задания пароля пользователя БД

Данное окно позволяет включить автозапуск видеосистемы по старту машины.
[image: Снимок экрана от 2024-08-27 16-29-17]
Рис.  3.15.2‑4 Окно настройки автозапуска системы

В данном окне необходимо вписать IP, с помощью которого клиентское приложение будет связываться с сервером по сети интернет.

[image: Снимок экрана от 2024-08-27 16-28-29]
Рис.  3.15.2‑5 Окно настройки статического IP адреса

Завершив настройки и установку, на рабочем столе будут созданы ярлыки для остановки/запуска видеосистемы, для проверки работы видеосистемы и запуска клиентского приложения.
[image: Снимок экрана от 2024-08-27 17-19-09]
Рис.  3.15.2‑6 Ярлыки запуска системы

Помимо ярлыков, остановить, запустить или проверить запущена ли видеосистема  можно с помощью команд в терминале:
sudo systemctl start VideoSapiens.service – для запуска видеосистемы
sudo systemctl stop VideoSapiens.service – для остановки видеосистемы
sudo systemctl status VideoSapiens.service – для проверки работоспособности видеосистемы
[bookmark: _Toc185321714]Настройка дополнительного сервера 
Дополнительный сервер предназначен для распределения нагрузки основного сервера. Так как ресурсы ЭВМ не безграничны, а процессы обработки видеопотока очень ресурсоёмкие. За счёт мощностей дополнительных серверов можно распределять нагрузку на сервер в условиях большого количества камер на объекте.
После установки и успешного подключения дополнительного сервера необходимо подключиться клиентом к основному серверу и зайти в режим «Администрирование». Во вкладке диагностика необходимо настроить запись.
Если подключение дополнительного сервера прошло успешно, то в таблице «Управление глубиной записи» должна появиться запись о нём. Для того чтобы настроить запись необходимо обратиться к п. 3.5.6. 
[image: ]
Рис.  3.15.3‑1 Запись о дополнительном сервере

Далее при добавлении камеры (п. 3.5.1) в выпадающем списке «Сервер» появится возможность выбрать дополнительный сервер. После создания записи о камере, нагрузка на обработку видеопотока с этой камеры ляжет на дополнительный сервер.
[image: ]
Рис.  3.15.3‑2 Выбор сервера обработки видеопотока с камеры

[bookmark: _Toc185321715]Установка клиентского приложения 
Установка клиентского приложения производится с помощью установщика SetupClientApp_Window.exe (В конце названия до «.exe» может указываться версия).
Рассмотрим установку:
Первым делом необходимо запустить установщик.
[image: ]
3.15.4‑1 Установщик клиентского приложения

В открывшемся окне выбираем язык и жмем кнопку «ОК».
[image: ]
3.15.4‑2 Окно выбора языка

В следующем окне при выставлении активного флага «Создать значок на Рабочем столе» будут созданы ярлыка запуска клиентского приложения. (Рис. 3.2‑1)
[image: ]
3.15.4‑3 Создание ярлыка запуска клиентского приложения

В следующем окне необходимо нажать кнопку «Установить», после чего дождаться процесса установки.

[image: ][image: ]
3.15.4‑4 Процесс установки клиентского приложения

По завершению установки появится следующее окно:
[image: ]
3.15.4‑5  Окно завершения установки
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